# Lägga till detaljpunkter

Detaljpunkter definierar typiskt bulthål eller positioner för borrhål i en tunnel. De definieras av stations- och offsetvärden samt en metod. Se Krav för detaljpunkter.

Trimble rekommenderar att du definierar tunnelmallen innan du skriver in eller importerar detaljpunkter. Om du definierar detaljpunkterna innan du definierar tunnelmallen kommer de att tilldelas till den första yta som definierats i mallen när tunneln lagras.

För att skriva in värden för detaljpunkter

1. Tryck på Detaljpunkter.
2. Tryck på Lägg till.
3. Ange i fältet Startsektion startsektionen för positionen som ska sättas ut.

4. Ange i fältet Slutsektion slutsektionen för positionen som ska sättas ut.

   Om detaljpunkten ska tillämpas för alla stationer, lämnar du fältet Slutstation tomt.

5. Välj Metod för att definiera detaljpunktens position och fyll sedan i fälten för den valda metoden efter behov:

   Värdena Horisontell offset och Vertikal offset är relativa till linjegeometrin, för respektive metod. Om linjegeometrin har förskjutits är förskjutningsvärdena relativa till den förskjutna linjegeometrin. Om förskjutningen sker till vänster eller nedåt anger du ett negativt värde eller trycker på bredvid offsetfältet och väljer Vänster eller Ned.

   - För en detaljpunkt för ett Spränghål anger du de offsetvärden som definierar den punkt som ska sättas ut i fälten Horisontell offset och Vertikal offset.

   - För en Radiell detaljpunkt:

     1. Välj den yta som detaljpunkten är relativ till.

     2. Ange de förskjutningsvärden som definierar den punkt som ska sättas ut, i fälten Horistonell offset och Vertikal offset.

     3. För att definiera en ny mittförskjutning från linjegeometrin anger du värdena Horisontellt centrum och Vertikalt centrum.

   - För en Horisontell detaljpunkt:

     1. Välj den yta som detaljpunkten är relativ till.

     2. Ange det förskjutningsvärde som definierar den position som ska sättas ut i fältet Vertikal offset.

     3. Välj den riktning som den horisontella förskjutningen ska användas i, i fältet Riktning.

   - För en Vertikal detaljpunkt:

     1. Välj den yta som detaljpunkten är relativ till.

     2. Ange förskjutningsvärdet som definierar den position som ska sättas ut, i fältet Horisontell offset.

     3. Välj den riktning som den vertikala förskjutningen ska användas i, i fältet Riktning.

   - För en Flerradiell detaljpunkt:

     1. Välj den yta som detaljpunkten är relativ till.

     2. Ange Intervallet mellan de radiella positionerna.

   - För ett rörs övergripande detaljpunkt:

     1. Ange förskjutningsvärden från linjegeometrin för startpunkten, i fälten Horisontell offset och Vertikal offset.

     2. Ange förskjutningsvärden från linjegeometrin till slutpunkten, i fälten Horisontell offset för slutpunkt och Vertikal offset för slutpunkt.

     3. Ange längden från startstationen till slutstationen, i fältet Längd.

        Värdet Längd är avståndet i 2D längs linjegeometrin, inte den äkta längden i 3D.

6. Ange en Kod om så krävs.

   Kommentaren som matats in i Kod‑ fältet har förlagts till slutet av positionen och visas vid utsättningen av positionen.

7. Tryck på Lagra.

8. Fortsätt att lägga till detaljpunkter efter behov.

9. Tryck på Stäng, när du är klar.

10. Tryck på Godkänn.

11. Mata in de andra tunnelkomponenterna, eller tryck Lagra för att lagra tunneldefinitionen.

Importera detaljpunkter

Tryck på Importera på skärmen Detaljpunkter för att importera detaljpunkter från en kommaseparerad fil till den valda tunneldefinitionen. Välj den fil som ska importeras och tryck sedan på Godkänn.

Se Krav för detaljpunkter, för information om det format som krävs för CSV-filen.

Det går inte att importera utsättningspunkter från metoden Flera Radiella.