# Alternativ för utsättning av väg

Beroende på den valda utsättningsmetoden kan du lägga till fler funktioner till vägen eller redigera befintliga funktioner vid utsättning av vägen.

Vid utsättning från en vägkonstruktionsfil eller från ytor och strängar:

- Se Tillgängliga stationer för utsättning, för att anpassa de stationer som är tillgängliga.

- Lämna vägutrymmet tomt för konstruktion eller definiera en konstruktionsoffset, för att sätta ut offset från vägen.

- Se Ytterligare utsättningsdelta i förhållande till en yta, för att visa Ytterligare utsättningsdeltan till en yta.

- Till visar stations- och offsetvärden för din aktuella position i förhållande till en referenslinjegeometri, se Linjegeometrier för referens.

Vid utsättning från en vägdesignfil kan du även:

- Navigera till och sätt ut släntanslutningen (den punkt där designlutningen korsar marken. Se Släntanslutning.

- Lägga till eller redigera en sidolutning. Se Sidolutningar.

- Definiera en tvärlutning när du behöver bekräfta konstruktionen av en vägyta. Se Tvärlutningar.

- Definiera en dellutning när tvärsektionen representerar den färdiga vägytan och du måste sätta ut de punkter som definierar andra ytor i vägen. Se Dellutningar.