# Ansluta manuellt till GNSS-kontakten

När du startar en RTK-mätning som använder en datalänk via internet eller en uppringd datalänk, ansluter programmet Trimble Access automatiskt till källan för realtidskorrektioner via den GNSS-kontakt som konfigurerats i mätprofilen.

Om du startar en mätning som använder en datalänk via internet efter att du manuellt har anslutit till GNSS-kontakten använder programmet Trimble Access den redan etablerade anslutningen för mätningen.

Om du har problem att ansluta till källan för realtidskorrektioner, kan du manuellt ansluta till GNSS-kontakten för att kontrollera om det finns några problem.

Att ansluta till en GNSS-kontakt närsomhelst

1. Tryck på och välj Inställningar/Anslutningar.Välj fliken GNSS-kontakter.

2. Välj GNSS-kontakten.Den måste vara konfigurerad som internetanslutning.Se Konfiguration av internetanslutning.

   Om du använder ett Mottagarens inbyggda modem för en Internet-anslutning och är ansluten till mottagaren via Bluetooth-trådlös teknologi måste du markera mottagaren i fältet Bluetooth-modem i formuläret Redigera GNSS-kontakt.

3. Tryck på Anslut under listan med GNSS-kontakter.

   En Internet-anslutning upprättades och bock visas intill profilen för att visa att den används.

4. För att avsluta Internetanslutningen, välj du GNSS‑kontakten och trycker på Lägg på.

För att köra en testrapport på GNSS-kontakten

Om det uppstår anslutningsproblem eller om GNSS‑kontakten har fel inställningar kan man trycka på Testa för att felsöka.

Endast mobilt Internet i GNSS-kontakter kan testas.

1. Tryck på och välj Inställningar/Anslutningar.Välj fliken GNSS-kontakter.
2. Välj GNSS-kontakten du vill testa i ringprofilen.
3. Tryck Editera och tryck därefter Testa.
4. Programmet Trimble Access testar de inställningar som definierats i filen GNSS-kontakter för att kontrollera om de är korrekta. Om testet misslyckas skapas en rapport där problemet anges och en lösning föreslås.