# Plan och tvärsektionsvy

För att växla mellan planvyn och tvärsektionsvyn, trycker du på . Eller, så kan du tilldela funktionen Växla plan/tvärsektion till en funktionsknapp på kontrollenheten så att du kan växla mellan plan- och tvärsektionsvyn vid granskning och utsättning av en väg. Se Favoritskärmar och funktioner. för mer information.

Planvy

Planvyn visar:

- Horisontell utbredning som en röd linje
- Övriga väglinjer som svarta linjer
- Konstruktionsoffset som gröna linjer
- Skevningsförskjutningar som streckade svarta linjer

Före utsättning

Innan utsättning visar planvyn:

- Konstruktionsoffset som gröna linjer
- Skevningsförskjutningar som streckade svarta linjer

Bredvid planvyn, visar programmet innan utsättning:

- Sektion (när man sätter ut en sektion på en väglinje)

- Väglinjenamn (när man sätter ut en sektion på väglinje eller när man mäter sin position relativt en väglinje)

  För en RXL-väg använder programmet väglinjens namn från malldefinitionen. När offset‑värdet är 0,000m sätts värdet till CL (mittlinje).

- Vägens givna höjdvärde vid din aktuella position (visas i rött om den redigerats)
- Konstruktionsförskjutningar
- När du sätter ut en station på en väglinje, visar programmet även:
  - Typ
  - Offset
  - Höjd (visas i rött om den är redigerad)
- Vid utsättning av en sidolutning visar programmet även:
  - Givna släntlutningsvärden
  - Dikesbredd (Endast RXL-vägar)
- Vid utsättning av en skevningsoffset visar programmet även:
  - Skevningsoffset
  - Deflektionsvinkel/azimut

Vid utsättning

Vid utsättning visar planvyn en streckad grön linje från den aktuella positionen till:

- en horisontell linjegeometri vid mätning av din position relativt till vägen och du befinner dig inom 30 m från linjegeometrin/väglinjen
- en vald väglinje vid mätning av din position relativt till väglinjen och du befinner dig inom 5 m från väglinjen

Bredvid planvyn, visar programmet under utsättning:

- Din aktuella positions höjd (visas i blått)
- Vid utsättning av en sidolutning visar programmet även:
  - Släntlutningsvärde definierat av din aktuella position (visas i blått)
  - Givet släntlutningsvärde (visas i rött om det är redigerat)
- Off road visas om din aktuella position finns innan vägens början eller efter vägens slut.

- Odefinierad visas när efterföljande horisontella linjeföringar är icke‑tangentiella och om den nuvarande positionen är bortom tangentens slutpunkt för det inkommande elementet men före tangentens startpunkt för nästa element och du befinner dig utanför vägen. Se position 1 i diagrammet nedan.

- När flera efterföljande tangerande horisontella element är icke-tangerande och din aktuella position är innan den sista tangentiella punkten för det inkommande elementet, men efter startpunkten för nästa element, och din position är på insidan av vägen (se position 2 i diagrammet nedan), rapporteras stationen, offset och vertikalt avstånd med hjälp av det närmaste horisontella elementet från din position för att avgöra vilken del av vägen som ska användas.

Tvärsektionsvy

Tvärsektionen som visas är orienterad i riktning mot ökande station. Ditt nuvarande läge och prisma visas. Om prismat har specificerade konstruktionsförskjutningar, anger den mindre enkelcirkeln det valda läget och dubbelcirkeln anger det valda läget justerat för de/n/ specificerade konstruktionsförskjutning/en/arna. Konstruktionsförskjutning/en/arna visas som gröna linjer.

När du tittar på tvärsektionen, visas passande schakt- eller fyllsläntlutning för den vägsida som du befinner dig på för nuvarande.

Om du har ställt in fältet Designa schaktning/fyllning på Vinkelrätt på skärmen Utsättningsalternativ, ritas det vinkelräta lyftet endast på designen i tvärsektionsvyn vid mätning av positioner relativt till vägen.

Tryck och håll i tvärsektionsvyn för att definiera en tvärlutning eller en dellutning.

Aktuell information om position

Längst ner i plan- eller tvärsektionsvyn visas din aktuella position relativt till det objekt som sätts ut.

För att välja visning av delta:

- Tryck och håll på navigationsdeltat.
- Tryck på Alternativ.

- Om Du använder ett konventionellt instrument, visas endast vägvärdena efter att Du utfört en avståndsmätning.
- Om vägen endast består av en horisontell och vertikal utbredning, rapporterar värdet V. avst. det vertikala avståndet till den vertikala poly‑linjen.
- Om din position är i mellanrummet, kommer V. avst. att vara null. Mellanrum visas som streckade linjer i tvärsektionsvyn. För att se hur man skapar ett mellanrum i en mall, se Lägga till mallar.
- Om din position är i mellanrummet, kommer V. avst. att vara null. Mellanrum visas som streckade linjer i tvärsektionsvyn.

Information för GNSS-lutningssensor

När man använder en GNSS‑mottagare med en inbyggd lutningssensor kan man:

- Trycka på eBubbla för att visa en elektronisk bubbla
- Konfigurera mätprofilen att varna när staven befinner sig utanför en angiven Lutningstolerans
- För att konfigurera inställningarna för kvalitet, precision och lutning, trycker du på Alternativ.