# Lista med objekt som ska sättas ut

För att arbeta med en lista på objekt som ska sättas ut, exempelvis vid utsättning av en grupp punkter, måste du skapa en lista med objekt att sätta ut, och sedan välja en punkt från listan Objekt för utsättning och sätta ut den.När du har lagrat punkten, kommer programmet att visa listan Objekt för utsättning.Välj nästa punkt som ska sättas ut.

Du kan uppdatera listan över Objekt för utsättning genom att ändra punktvalen på kartan, när listan över Objekt för utsättning visas till höger.

Skapa utsättningslistan från kartan

1. Välj de punkter som ska sättas ut på kartan. Tryck på Sätt ut.
2. Listan Objekt för utsättning visar de punkter som valts för utsättning. Gör något av följande för att lägga till flera punkter i listan:
   - Välj dem på kartan.Listan Objekt för utsättning uppdateras om du väljer dem. Tryck på OK.
   - Tryck på Lägg till. Välj den metod du vill använda för att lägga till punkter i listan.

   De objekt du har valt, visas i listan Objekt för utsättning.

   Vid val av en linje, båge eller polylinje som ska sättas ut från kartan, trycker du nära änden av den funktion som du vill utse som start. Pilar ritas sedan ut för på funktionen för att markera riktningen. Om riktningen är felaktig, kan man klicka på funktionen för att avmarkera den och sedan trycka på den korrekta änden för att välja funktionen i den riktning som önskas. Eller så kan man trycka och hålla på kartan och välja Omvänd riktning från menyn. Om funktionen har förskjutits växlas inte förskjutningsriktningen när riktningen vänds.

Skapa utsättningslistan från menyn

1. Tryck på och välj Utsättning/Punkter.

2. Om kartan inte visas och formuläret Sätt ut punkt har full bredd, trycker du på Lista.

   Listan för Objekt för utsättning visar alla punkter som valts för utsättning. Listan innehåller eventuellt redan punkter som lagts till den tidigare listan med har inte satts ut.

3. Tryck på Lägg till. Välj den metod du vill använda för att lägga till punkter i listan.

   De punkter du valt visas i listan Objekt för utsättning.

Skapa punktlistan från en fil utanför jobbet

För att välja punkter i en CSV/TXT-fil eller annat jobb som inte är länkat till det aktuella jobbet:

1. Tryck på och välj Utsättning/Punkter.

2. Om kartan inte visas och formuläret Sätt ut punkt har full bredd, trycker du på Lista.

3. Tryck på Lägg till.
4. Tryck på Välj från fil.
5. Tryck på filen för att välja den eller använd kontrollenhetens piltangenter för att välja den. Tryck på Godkänn.
6. Om kryssrutan Avancerad geodetik är aktiverad i skärmen Cogo-inställningar, och du väljer en CSV eller TXT-fil, måste du ange Koordinattyp för punkterna i filen.Välj Planpunkter eller Plan (lokala) punkter.
7. Om punkterna i filen är Planpunkter (lokala), väljer du den transformation som du vill använda för att transformera dem till planpunkter:

   - För att tilldela transformationen senare, väljer du Inte tillämpad, detta kommer att definieras senare. Tryck på Godkänn.

   - För att skapa en ny lokal transformation, väljer du Skapa ny transformation.Tryck på Nästa och slutför de steg som krävs.Se Transformationer.
   - För att välja befintlig visningstransformation, väljer du Välj transformation.Välj visningstransformation i listan. Tryck på Godkänn.
8. För att välja punkter från filerna för att lägga till i utsättningslistan, väljer du respektive punktnamn och trycker på Alla.

   Punkter i CSV/TXT/JOB-filen som redan finns i utsättningslistan kan inte läggas till listan igen.

9. Tryck på Lägg till.

   De punkter du valt visas i listan Objekt för utsättning.

Hantera listan med utsatta objekt

Om du väljer fler än ett objekt på kartan och trycker på Utsättning kommer listan Objekt för utsättning att visas.Välj respektive objekt i tur och ordning från listan Objekt för utsättning, navigera till den och sätt ut den innan du går tillbaka till listan Objekt för utsättning.

Punkter tas automatiskt bort från listan när de har satts ut.Om du vill behålla punkterna i listan, avmarkerar du kryssrutan Ta bort utstakade punkter från listan på skärmen bevakningsalternativ.Inställningen påverkar inte linje-, båg- eller polylinjefunktioner.

När listan Objekt för utsättning visas vid sidan om kartan:

- Det aktuella valda listobjektet visas markerat på kartan.
- Om du ändrar de objekt som är valda på kartan, uppdateras listan Objekt för utsättning, och tar bort objekt i uppdateringarna för listan Objekt för utsättning enligt vad som är valt på kartan.
- För att rensa listan Objekt för utsättning, trycker du på Ta bort alla eller dubbeltrycker på kartan.Om du rensar listan av misstag, trycker du på Ångra för att återställa listan med Objekt för utsättning.

För att skjuta listan Objekt för utsättning åt sidan, trycker du på Esc.Listan Objekt för utsättning lagras och du kan återvända till den senare.

När listan Objekt för utsättning inte är öppen:

- För att rensa det aktuella valet på kartan, dubbeltrycker du på kartan.
- Vissa objekt på kartan utför som vanligt andra funktioner, exempelvis för att skriva in egenskaper eller göra Cogo-beräkningar.
- För att återgå till listan Objekt för utsättning, trycker du på Utsättning.
- För att lägga till det aktuella valet på kartan till den aktuella listan Objekt för utsättning, trycker och håller du på kartan och väljer Sätt ut: x objekt, där x är antalet objekt i utsättningslistan likväl som antalet objekt på kartan.Listan Objekt för utsättning öppnas, och visar den uppdaterade listan.