# Sätta ut tunnelns linjegeometri

1. Tryck på linjegeometrin på kartan eller välj Till linjegeometrin i fältet Utsättning.
2. Om Konstruktionsoffsets krävs, anger du de värden som krävs i fältet Horisontell offset och/eller Vertikal offset. Se Offsets för tunnelbyggen.

3. Tryck på Nästa.

   På kartan ritas en streckad grön linje i rät vinkel från din nuvarande position till justeringen. Höjden på din aktuella position och designhöjden för den beräknade positionen visas.

   Tvärsektionen som visar din aktuella position och målet, och är riktad i riktningen för den ökande stationen. Konstruktionsoffsets visas som gula linjer. Om konstruktionsoffsets har angivits, anger den mindre enkla cirkeln det valda läget och den dubbla cirkeln det valda läget justerat för konstruktionsoffsets.

4. Rikta instrumentet mot den position som ska mätas. Tryck på Vrid, för att vrida instrumentet till den närmaste punkten på linjegeometrin.

   Tryck på Alternativ för att välja utsättningsalternativ, vid behov. Se Inställningar och toleranser för tunnelmätning.

5. När punkten är inom toleransnivån trycker du på Acceptera för att lagra punkten.

   Vid användning av ett Trimble SX12 skannande totalstation i TRK-läge med laserpekaren aktiverad visar skärmen skärmknappen Utsättning Markera punkt istället för skärmknappen Godkänn. Tryck på Markera punkt för att ställa in instrumentet i STD-läge. Laserpekaren slutar blinka och flyttar sig för att positionera sig på EDM-platsen. Om du trycker på Godkänn för att lagra punkten, återgår instrumentet automatiskt till TRK-läge och laserpekaren börjar blinka igen. Om du vill mäta om och uppdatera delta för utsättningarna trycker du på Mät när du har tryckt på Markera punkt och innan du trycker på Godkänn. Se Inställningar och toleranser för tunnelmätning, för mer information.

6. Tryck på Esc för att återgå till skärmen Sätt ut linjegeometri.