# Passa in punkter automatiskt

När Du använder denna funktion för att mäta inpassningspunkter. utförs och lagras inpassningsberäkningar automatiskt.

Om du inte har definierat en projektion och en datumtransformation, kommer en Transversal Mercator‑projektion att användas.

1. Ställ in inställningarna för automatisk inpassning i skärmen Platskalibrering.

1. För att öppna skärmen Platskalibrering ska du göra något av följande:

- Tryck på och välj Inställningar / Mätprofiler.Välj den mätprofil som krävs. Tryck på Platskalibrering.
- När du mäter en passpunkt tryck på Optioner.

2. Välj kryssrutan för Automatisk inpassning för att endast visa inpassningens resterande fel om toleranserna överskrids.
3. Konfigurera sambandet mellan namnen på planens och Global koordinater.
4. Tryck på Godkänn.

2. Mata in dina kalibreringspunkters plankoordinater. Knappa in dessa, överför dem till din kontorsdator, eller mät dem med hjälp av en konventionell totalstation.

För inmatade koordinater, kontrollera att koordinatfälten är X, Y, och Z.Om de inte stämmer, trycker du på Alternativ och ändrar Koordinatvy till Plan.Se Inställningar för Koordinatvisning.Mata in de kända plankoordinaterna och tryck Enter.

Välj kryssrutan för Passpunkt.(Detta garanterar att punkten inte överskrivs av en inmätt punkt.)

För överförda punkter, se till att dessa koordinater är:

- överförda som plankoordinater (X, Y, Z), och inte som Global‑koordinater (L, L, H)
- passpunkter

3. Mät varje punkt som en Inpassningspunkt.

1. I fältet Metod välj Passpunkt.
2. Ange namnet för planpunkten. Programmet namnger automatiskt GNSS-punkten, utifrån det samband mellan namnen som du konfigurerat tidigare.

När en punkt har uppmätts matchar funktionen Auto. inpassning punkterna (plan‑ och Global‑koordinater), och beräknar och lagrar inpassningen. Inpassningen appliceras på samtliga uppmätta punkter i databasen.

4. När Du mäter nästa Inpassningspunkt, beräknas en ny inpassning med hjälp av alla inpassningspunkterna. Den lagras och appliceras till alla tidigare inmätta punkter.

När en punkt har passats in, eller en projektion eller datumtransformation har definierats, visas Sök ‑tangenten.Du kan använda denna för att navigera fram till nästa punkt.

Om antalet resterande fel överskrids kan man ta bort den punkt som har de mest extrema restvärdena.Gör ett av följande:

- Om minst fyra punkter är kvar efter att den punkten tagits bort, gör en ny inpassning med hjälp av de kvarvarande punkterna.
- Om inte tillräckligt med punkter finns kvar efter att den punkten tagits bort, gör en ny mätning och passa in på nytt.

Det kan vara nödvändigt att ta bort (mäta om) fler än en punkt. För att ta bort en punkt från inpassningsberäkningarna:

1. Markera punktnamnet och tryck Enter.
2. I Använd‑ fältet, välj Av och tryck Enter.Inpassningen räknas om och de nya förbättringarna visas.
3. Tryck Använd för att acceptera inpassningen.

För att visa resultaten av en automatisk inpassning:

1. Tryck på och välj Mätning/Kalibrering av plats. Skärmen Inpassning visas.
2. Tryck Resultat för att se Inpassningsresultaten.