# Mätmetoder vid GNSS-mätning

De typer av punkter som du kan mäta i en GNSS-mätning beror på den typ av GNSS-mätning som har konfigurerats i mätprofilen.

Tryck på och välj Mätning/Mät punkter, eller tryck på Mätning på kartan utan något valt, för att mäta punkter vid en GNSS-mätning.

I fältet Metod väljer du:

- Detaljpunkt för att mäta en topografisk punkt.

- Använd metoden Observerad stompunkt för att mäta en punkt med förlängd mättid och kvalitetsstyrningsinformation.

  Om Detaljpunkt är konfigurerad för att utföra 180 mätningar, på skärmen Alternativ för GNSS-punkter blir positionsresultatet detsamma som det som uppmättes med hjälp av den observerade passpunkten.

- Lokal inpassning för att mäta en punkt vid en lokal inpassning.

- Snabbpunkt för att snabbt mäta en punkt utan någon lägsta mättid.

  I en RTK and Dataloggningsmätning mäts punkterna med metoden Snabbpunkt och sparas inte till T01/T02-filen och finns inte tillgängliga för efterbearbetning.

- Horis. lutningsoffset för att mäta en horisontell punkt för lutningsoffset med hjälp av stångens azimut från IMU-lutningskompensationen och ett inmatat offsetavstånd.

  Metoden med horis. lutning är endast tillgänglig när du använder en mottagare med IMU-lutningskompensation aktiverad och en korrekt justerad IMU.

- Flerlutningspunkt för att mäta en punkt med hjälp av tre bidragande lutande mätningar med eBubblan.

  Flerpunkter är endast tillgängligt när du använder en mottagare med en eBubbla. Snabbstart är inte tillgängligt i datalagringsmätningar eller när IMU-lutningskompensation är aktiverat.

- Kompenserad punkt för att mäta en punkt med en stav som inte avvägts med en TrimbleR10/R12-mottagare, och har en korrekt förskjuten position för antennen för att få fram markpositionen vid stavens spets.

  Metoden Kompenserad punkt är inte tillgänglig om du stängt av Lutning i formuläret Roveroptioner eller satt Sändningsformat till RTX när du konfigurerade mätprofilen.

- Fast static för att mäta punkter utan satellitspårning mellan punkterna.Det här alternativet är bara tillgängligt vid en FastStatic‑mätning.

Vid mätning av en observerad passpunkt, växlar mottagaren automatiskt till läget Endast GNSS. Om IMU-lutningskompensationen är aktiverad men IMU inte är i nivå, kan du ställa stången i nivå med hjälp av GNSS eBubbla och mäta en detaljpunkt utan IMU-lutningskompensation eller mäta en observerad passpunkt.

Från menyn Mätning kan du även:

- Använda Mätningskoder för att mäta och koda observationer i ett steg.
- Använda Mät till yta för att beräkna och lagra den det kortaste avståndet från den uppmätta punkten till den valda ytan.
- Använda Kontinuerlig detaljmätning för att mäta en rad punkter med ett fast intervall.

Se även:

- Mäta punkter med en Laseravståndsmätare
- Lagra djup med ett ekolod
- Mäta punkter med radiolokaliseraren
- För att mäta en passpunkt
- Konstruktionspunkter

Titta på spellistan Mäta med Trimble Access på YouTube-kanalen Trimble Access för en översikt över hur du mäter en detaljerad mätning eller relationsmätning, inklusive användning av Mätkoder för att lägga till information om attributet och visa punkter och linjer på kartan med olika symboler.