# Lägga till mallpositioner

När du har lagt till mallarna, måste du ange den station där programmet Roads börjar att tillämpa respektive mall. En tvärsektion appliceras vid startsektionen och värdena som definierar varje väglinje interpoleras linjärt (appliceras proportionellt) från den punkten till stationen där nästa tvärsektion appliceras. Se Exempel på mallpositionering.

För att lägga till ytterligare mallpositioner i den valda väglinjedefinitionen:

1. Välj Mallpositionering. Skärmen Tillämpa mall visas.
2. För att ange en ny position där mallen/mallarna ska tillämpas:
   1. Tryck på Lägg till.
   2. Mata in Startstationen.
   3. I fälten Vänster mall och Höger mall, anger du den mall som ska tillämpas.

      För att interpolera mallen för den här stationen från de föregående och nästföljande mallarna i vägdefinitionen, väljer du <Interpolera>.

      Om du inte vill tillämpa en mall, exempelvis för att skapa ett mellanrum i väglinjedefinitionen, väljer du <Ingen>.

   4. Tryck på Lagra.
3. Fortsätt att lägga till positioner där mallar ska tillämpas, efter behov.

4. Tryck på Stäng, när du är klar.

5. Tryck på Godkänn.

6. För att välja interpoleringsmetod för beräkning av tvärsektioner mellan mallpositionerna, väljer du Höjd eller Tvärsektion. Tryck på Godkänn.

   Fältet Vägens tvärsektionsinterpolering enligt läggs till för vägen på skärmen Alternativ.För att ändra vägens interpoleringsmetod, trycker du på Alternativ på skärmen för vägkomponenten.

7. Programmet återgår till skärmen Tillämpa mall. Tryck på Godkänn.

8. Mata in de andra vägkomponenterna, eller tryck Lagra för att lagra vägdefinitionen.