# Kalibrera punktkoordinater

1. Mata in dina passpunkters plankoordinater. Knappa in dessa, överför dem till din kontorsdator, eller mät dem med hjälp av en konventionell totalstation.

   Var aktsam när Du namnger punkter som skall användas i en inpassning. Innan Du börjar, bekanta dig med Databasens sökregler.

2. Placera inpassningspunkterna runt arbetsområdets periferi. Mät inte utanför området som omsluts av inpassningspunkterna, eftersom inpassningen inte är giltig utanför denna periferi.

3. Mät punkterna med GNSS.

   Upp till 200 punkter kan användas för en inpassning. Trimble rekommenderar starkt att du använder minst fyra 3D-punkter i lokala plankoordinater (N, E, E) och fyra uppmätta GNSS-punkter i Global-koordinater.Detta bör ge tillräcklig överbestämning.Om du inte angav koordinatsystemet, beräknar programmet Trimble Access en Transversal Mercator‑projektion och en datumtransformation med tre parametrar.

   Du kan använda en kombination av en-dimensionella, två-dimensionella och tre-dimensionella lokala plankoordinater. Om ingen projektion och datumtransformation är definierad, måste Du ha minst en två-dimensionell planpunkt.

4. Genomför en automatisk eller en manuell inpassning.

   Om alla punkterna har uppmätts, behöver du inte ansluta kontrollenheten till en mottagare vid manuell kalibrering.

   Flera inpassningar kan utföras i ett jobb. Den sista inpassningen som genomfördes och applicerades används för att konvertera koordinaterna för alla tidigare inmätta punkter i databasen.

5. För att erhålla den aktuella listan med punkter som används i inpassningen, välj Mätning / Inpassning.

## Noteringar och rekommendationer

- Uppsättningen Global‑koordinater måste vara oberoende av uppsättningen plankoordinater.
- Du väljer plankoordinaterna. Välj de vertikala koordinaterna (Z-värden), de horisontella koordinaterna (X- och Y-värden), eller alla dessa tillsammans.
- Den horisontella justeringens origo är första punkten i en inpassning när man använder en eller två punktpar för inpassning. Om det finns fler än två punktpar för inpassning används den beräknade centroid positionen för origo.
- Den vertikala justeringens origo är den första punkten i inpassningen med en höjd.
- Lägg märke till att värdena för Global är de uppmätta koordinaterna, när du granskar en inpassningspunkt i databasen.Planvärdena är beräknade från dessa med hjälp av den aktuella inpassningen.

  De ursprungliga inmatade koordinaterna förblir oförändrade.(De lagras på annan plats i databasen som en punkt med fältet Typ som visar Inmatade koordinater och fältet Som lagrad som visar Plan.

- När Du passar in ett jobb utan projektion och utan datum, (där markkoordinater krävs efter inpassning), måste Du definiera projekthöjden (genomsnittlig anläggningshöjd). När jobbet passas in, används projekthöjden för att beräkna en basskalfaktor för projektionen, med hjälp av den ellipsoida korrektionens omvända värde.
- När Du har startar ett Endast skalfaktor-jobb och därefter introducerar GNSS-information, måste du utföra en arbetsplatskalibrering för att relatera GNSS-informationen till Endast skalfaktor-punktkoordinaterna.

När du väljer Arbetsplatskalibrering, måste du ange om Endast skalfaktor‑koordinater i jobbet representerar plankoordinator eller markkoordinator.Arbetsplatskalibreringsberäkningar sätter sedan upp ett plankoordinatsystem eller ett markbaserat koordinatsystem som bäst passar den befintliga informationen i jobbet till GNSS‑informationen.