# RXL-filer

RXL-filer definierar en linjegeometri och kan användas i Generell Mätning eller i Roads:

- Linjegeometrier i Generell Mätning har alltid en horisontell komponent. En vertikal komponent är valfri.

- Linjegeometrier i Roads, kan förutom en horisontell och vertikal komponent, även innehålla mallar, poster för skevning och breddning samt ytterligare punkter och väglinjer som definierar ytterligare komponenter.

Om en RXL-fil innehåller dessa ytterligare komponenter, kan de inte sättas ut från menyn Generell MätningUtsättning.Du måste använda menyn RoadsUtsättning för att sätta ut andra komponenter än de horisontella och vertikala linjegeometrierna.

En GENIO-vägfil kan endast användas i Trimble Access Roads.