# Definiera en RXL-väg

För att definiera en ny väg, kan du antingen skriva in definitionen, eller välja objekt på kartan och sedan skapa vägen från de valda objekten. När du arbetar från kartan kan du välja punkter, linjer, bågar och polylinjer i jobbet eller i DXF-, STR-, SHP- eller LandXML-filer.

Vägar lagras som RXL-filer i den aktuella projektmappen.

När en väg är definierad, kan du redigera den efter behov.

För att definiera en väg genom att knappa in komponenterna

1. Tryck på och välj Definiera. Eller, så trycker du på Definiera när ingenting är valt på kartan.
2. Tryck på RXL-väg.

3. Tryck på Ny.

4. Ange ett namn för vägen.
5. För att definiera en ny väg från en befintlig väglinjedefinition, aktiverar du omkopplaren Kopiera befintlig väg och väljer sedan den fil som du vill kopiera från. Filen måste finnas i den aktuella projektmappen.

6. Ange Stationsintervall för linjer och Stationsintervall för bågar och övergångar, och sedan den metod du vill använda för att mata in varje komponent, om du vill definiera en ny väg.

   1. För att definiera den horisontella linjeföringen kan du använda:

      - Inmatningsmetod för längd eller koordinat
      - Inmatningsmetod för slutstation
      - Inmatningsmetod för skärningspunkt
   2. Välj övergångstyp.Se Övergångstyper.

   3. För att definiera den vertikala linjeföringen eller den vertikala geometrin för ytterligare väglinjerkan du använda:

      - Inmatningsmetod för vertikala skärningspunkter (VPI)
      - Inmatningsmetod för start- och slutpunkter

7. Tryck på Godkänn.

   Listan över komponenter som kan definieras för vägen visas.

   Om listan över komponenter enbart visar Horisontell linjeföring, Vertikal linjeföring, och Stationsekvationer, trycker du på Alternativ och markerar kryssrutan Aktivera mallar och ytterligare punkter/väglinjer.

   För att ändra inmatningsmetod eller överföringstyp för vägen, trycker du på Alternativ.Men om du har angett två eller flera element som definierar den horisontella eller vertikala linjeföringen, kan inte inmatningsmetoden och övergångstypen ändras.

8. Välj respektive komponent och definiera den efter behov.

9. När du definierat vägens komponenter, trycker du på Lagra.

   Skärmen för väglinjedefinition stängs och programmet visar kartan.

   För att konfigurera programmet så att det visar skärmen för val av väg istället för kartan när du trycker på Lagra, i skärmen Välj en fil, trycker du på Alternativ och markerar kryssrutan Visa skärmen för val av väg vid avslutning.

För att definiera en väg från valda objekt på kartan

1. Om de enheter som du har valt inte är synliga på kartan, kan du trycka på i kartans verktygsfält för att öppna Lagerhantering och välja fliken Kartfiler.Välj filen och gör sedan lämpliga lager synliga och valbara.

2. Tryck på de objekt på kartan som ska definiera den horisontella linjegeometrin.

   Den ordning i vilken punkterna markeras, och riktningen för linjer,bågar och polylinjer definierar riktningen för den horisontella linjegeometrin.

   Om objekten har höjder, kommer dessa höjder att användas för att definiera den vertikala linjegeometrin.

3. Tryck och håll på kartan och välj Lagra väg.
4. Ange vägens namn, startstation, stationsintervall för linjer och stationsintervallet för bågar och övergångar.

5. Tryck på Godkänn.

   För att lägga till andra komponenter i den nya vägen såsom mallar och skevningar, trycker du på och väljer Definiera. Se För att definiera en väg genom att knappa in komponenterna.

Skalfaktor för väg

Denna funktion är ett krav som ställs av Quebecs transportdepartement (Ministry of Transportation) i Kanada men kan ha tillämpning på andra platser.

Standardvärde för Vägens skalfaktor är 1,00000000.Om det krävs, trycker du på Alternativ i listan över komponenter för vägdefinitionen och ändrar Vägens skalfaktor.

Den angivna skalfaktorn skalar definitionen för vägens horisontella linjeföring men behåller de ursprungliga stationsvärdena. När man definierar vägen anges och visas alla värden som ojusterade värden. Skalfaktorn tillämpas på värdet för längd / radie och definierar varje element / kurva vid beräkningen av koordinaterna för vägdefinitionen. När man mäter och rapporterar en väg justeras inte stationsvärdena med skalfaktorn.

- För vägar som definierats av slutkoordinater eller slutpunkter rekommenderar Trimble att man inte ändrar skalfaktorn efter den första inmatningen. Annars skalar skalfaktor om poly linjeelementen och eftersom Ändkoordinaterna eller Ändpunkterna inte ändrats måste det ske en förändring för stationsvärdena.
- För vägar som definierats av SP (skärningspunkter/PI) rekommenderar Trimble att man inte ändrar skalfaktorn efter den första inmatningen. Annars skalar skalfaktor om kurvkomponenterna och eftersom SP-koordinater inte ändrats måste det ske en förändring för stationsvärdena.