# RTK-nätverksstatus

Om du utför en RTK-mätning och referensstationen eller nätverksservern som du tar emot basstationsdata ifrån stöder statusmeddelanden, trycker du på och väljer Instrument/Status för RTK-nätverk för att visa den rapporterade statusen för referensstationens server, och de alternativ som referensstationen stödjer, såsom RTK vid behov.

Använd alternativen på skärmen Status för RTK-nätverk för att konfigurera om meddelanden ska dyka upp i ett popup-fönster på skärmen och/eller lagras i jobbet.

Meddelandet från referensstationen, som visas i fältet Senaste meddelande från referensstation, skickas normalt som ett textmeddelande av typen RTCM 1029.