# Konfigurera GNSS-mätprofilen

1. Tryck på och välj Inställningar / Mätprofiler.

2. Gör ett av följande:

   - Tryck på <Profilnamn> och tryck därefter på Redigera.
   - Tryck på Ny. Döp profilen och tryck på Godkänn.

3. Välj var och en av optionerna i tur och ordning, och ställ in dem för att passa din utrustning och mätningspreferenser.

   Till... | Se...
   --- | ---
   konfigurera inställningar mottagaren och mätprofilen | Mottagaralternativ och datalänkar
   ställa in parametrar för GNSS-punkter | Alternativ för GNSS-punkter
   konfigurera utsättningsinställningar | Utsättningsalternativ
   konfigurera programmet för att varna när dubblettpunkter mäts | Alternativ för dubblettpunktstoleranser
   använda en laseravståndsmätare | Laseravståndsmätare
   använda ett ekolod | ekolod
   använda en radiolokaliserare | Radiolokaliserare
   NMEA-meddelanden som utdata | Alternativ för NMEA-utdata

4. Tryck på Lagra.