# Sätta ut en position relativt till en sekundär väg

Alternativet Välj sekundär väg låter dig referera utsättningsinformation från en sekundär väg till en position som sätts ut på den primära (aktuella) vägen.Det här alternativet är användbart när du sätter ut en median på en väg med dubbla körfält/delad motorväg.Den gör det möjlig att göra en enstaka utsättning med utsättningsinformation för både den vänstra och den högra kanten av medianen.

1. Tryck på och välj Utsättning.
2. Tryck på Utsättning av vägar.

3. Välj GENIO-filen. Tryck på Nästa.

4. Välj den primära vägen. Tryck på Nästa.

5. Mata in ett värde i fältet Antenn‑/Prismahöjd. Tryck på Nästa.

   Den primära vägen visas.

6. Välj den position som ska sättas ut på den primära vägen. Positionen måste finnas på 3D-väglinjen.

7. Tryck på Välj sekundär väg i tryck och håll-menyn.

   Den sekundära vägen visas i planvyn.

   Du kan behöva upprepa steg 6 efter att ha valt en sekundär väg.

   För att avmarkera den sekundära vägen, väljer du först en position på en 3D‑väglinje och väljer sedan, Välj sekundär väg i tryck och håll-menyn, och trycker på Ingen.

8. För att välja den position som ska sättas ut på den sekundära vägen:

   1. Tryck och håll i plan- eller tvärsektionsvyn och välj Visa sekundär tvärsektion.

      Det beräknade stationsvärdet på den sekundära vägen (1) för den valda positionen på den primära vägen (2), tillsammans med den beräknade offseten (3) från den valda positionen till den sekundära vägen visas överst på skärmen:

   2. Tvärsektionen för den sekundära vägen (1) vid den beräknade stationen visas tillsammans med den position som satts ut på den primära vägen (2). Tryck på den linje (3) som föregår den position som du vill sätta ut på den sekundära vägen:

      Utsättningsinformation för den sekundära vägen rapporteras på skärmen Bekräfta utsatta delta inklusive V. avst. till vägen (4), Horisontell konstruktionsoffset (beräknad) (5) och avståndet till linjegeometrin (6).

9. Tryck på Godkänn.
10. Tryck på Starta. Använd plan- eller tvärsektionsvyn för att navigera till punkten.

11. När punkten är inom toleransnivån, mät punkten och märk upp utsättningen med delta-värden för de primära och sekundära vägarna.