# Mäta en detaljpunkt

För att konfigurera inställningar för punkter som uppmätts i en konventionell mätning, trycker du på Alternativ i formuläret Mät detaljpunkt. (svep åt höger längs raden med skärmtangenter för att visa skärmtangenten WMS, i stående läge.)

1. Tryck på och välj Mätning/Mät detaljpunkt.

2. Ange Punktnamn och Kod. Se Välja funktionskoder i Mät punkter eller Mät detaljerad punkt.

   Om den valda koden har attribut, visas skärmtangenten Attrib. Tryck på Attrib och fyll i fälten för attribut. Se Ange attributvärden vid mätning av en punkt. Tryck på Lagra.

3. I Metod‑fältet, välj en mätmetod.

4. Mata in ett värde i fältet Prismahöjd. Se Prismahöjd.

5. Sikta instrumentet mot målet, prisman eller, om du använder DR-läge, mot det objekt som ska mätas.

   För att vrida instrumentet till den vinkel som anges på skärmen, slå på Vrid.

6. Tryck på Mät.

   Om Du inte valde kryssrutan för Se före lagring, lagras punkten automatiskt och punktnamnet ökas (baseras på inställningen av den automatiska punktstegningsstorleken).Programmet lagrar råobservationerna (HV, VV, och LL).

   Om du markerade kryssrutan Visa före lagring i mätprofilen, visas information om mätningen på skärmen. Tryck på pilen åt vänster för visa den tillgängliga informationen.

7. Tryck på Lagra.

   Om du valde alternativet Automatiskt genomsnitt i mätprofilen och du mäter en observation till en dubblettpunkt som finns inom den angivna punkttoleransen för dubblettpunkter, kommer observationen och det beräknade genomsnittsvärdet för positionen (genom att använda alla tillgängliga punktpositioner) att lagras automatiskt.

- För att söka efter nästa tillgängligt punktnamn, trycker du på Hitta.Ange det punktnamn som du vill börja söka från (2000 i detta exempel) och tryck på Enter.Programmet söker efter nästa tillgängliga punktnamn efter 2000 och infogar detta i fältet Punktnamn.

- När instrumentets EDM är i trackingläge, kan du vrida instrumentet till nästa punkt och sedan trycka på Läs.Den sista punkten lagras och en mätning görs mot nästa punkt.
- För att lägga till detaljpunkter i en CSV-fil, för att exempelvis skapa en lista med kontrollpunkter, aktiverar du alternativet Lägg till i CSV-fil i jobbet. Se Ytterligare inställningar.
- När du mäter en punkt i DR-läge med en definierad standardavvikelse för att acceptera mätningen innan standardavvikelsen har uppfyllts, trycker du på Enter.