# Ta en ögonblicksbild vid mätning

1. Anslut till instrumentet.

2. För att visa Videoströmmen från instrumentet, trycker du på i kartans verktygsfält eller trycker på Instrumentsymbolen i statusfältet för att öppna skärmen Instrumentfunktioner och trycker sedan på Video.

3. Tryck på och sedan på Inställningar:
   1. Kontrollera att Snapshot på mätning är aktiverad. Se Alternativ för ögonblicksbild.
   2. För att rita in instrumentets hårkors på bilden eller för att lägga till en informationspanel i bilden, markerar du kryssrutan Notering på ögonblicksbild och konfigurerar alternativen för noteringar.Se Alternativ för notering i ögonblicksbild.
   3. Ställ in övriga optioner och tryck sedan på Godkänn.

4. I videofönstret, rikta mot målet och tryck på Mät.

   Om ingen objektkod angivits tilldelas den tagna bilden till den uppmätta punkten.

5. Om funktionskoden behövs, väljer du den i fältet Kod.

6. Om funktionskoden har ett filnamnsattribut, trycker du på Attrib.

   Namnet på den tagna bilden visas i fältet filnamn.

   Om det finns flera fält för Filnamnsattribut kommer filnamnet att visas i det första fältet för filnamn.

   Om flera koder har skrivits in för en punkt visas ett formulär för attributet för varje kod med attribut. Filnamnet matas in i det första fältet för filattribut visas.

7. Tryck på Lagra.