# Skapa och redigera väglinjer hämtade från andra väglinjer

Om det behövs, kan du definiera en ny väglinje från en befintlig väglinje i GENIO-filen. Du kan sedan efter behov, redigera och radera väglinjer från befintliga väglinjer i tryck och håll-menyn.

För att definiera en ny väglinje måste du ha valt en linjegeometri i den nya GENIO-vägen. Nya väglinjer skapas som 3D-väglinjer.

1. Välj en GENIO-fil och definiera en ny väg eller ändra en befintlig väg och tryck på Redigera.
2. Välj Ny väglinje i tryck och håll-menyn.
3. Ange väglinjens namn.
4. Välj den väglinje som den nya väglinjen kommer att härledas från. Du kan inte definiera en ny väglinje i relation till en 5D-väglinje.

5. Välj en deriveringsmetod och ange sedan värden som definierar den nya väglinjen.

   Följande figur illustrerar metoden Offset och beräknad lutning där väglinjen Deriverad från (1), Offsetvärdet (2) och väglinjen Beräknad från (3) definierar en ny väglinje (4) på slutningen mellan väglinjerna Deriverad från och Beräknad från.

6. Tryck på Godkänn.

   Den nya väglinjen visas med turkos färg.

När du beräknar en ny väglinje med metoden Offset och beräknad lutning blir den nya väglinjen endast definierad där stationsvärdena för väglinjerna Deriverad från och Beräknad från matchar.