# Inställningar och toleranser för tunnelmätning

Beroende på mätmetod finns olika fält tillgängliga.

För att förbättra prestandan vid mätning, kan du konfigurera fältet EDM-timeout om det är tillgängligt.Om instrumentet har problem med en mätningen på grund av reflekterande eller mörka ytor kan man öka EDM-timeout.Inställningen är inte tillgänglig vid anslutning till en Trimble SX10 skannande totalstation eftersom EDM gör timeout automatiskt.

Inställningar för skanner och manuella mätningar

- Ange Startpunktens namn, Punktens kod och Skannerintervallet.Punkterna som ska skannas definieras av skanningsintervallet och inkluderar start- och slutpunkter vilka definierar varje element i tvärsektionsytan.
- Använd alternativet Justering till station för att kontrollera var positionen kommer att mätas när tunnelns yta inte motsvarar designen, om tunnelns yta exempelvis är oregelbunden på vissa ställen. Om det är valt, visas Auto OS i det övre högra hörnet av skärmen. Du måste ange en stationstolerna vid användning av detta alternativ. Se Justering till station.
- När du mäter manuellt med ett prisma, väljer du alternativet Applicera målhöjd vinkelrätt mot profil.Detta alternativ gör att punkten kan mätas vinkelrätt mot tunnelprofilen när man använder ett prisma genom att ange prismans radie som målhöjd.Se Positionera mätningar med ett prisma.
- Med Trimble VX Spatial Station väljer du alternativet VX-skanning för förbättrad skanningsprestanda.

- Välj Instrument perspektivprofil display för att visa tunnelprofilen i den riktning instrumentet pekar.Optionen är särskilt användbar när man har riktningen minskande stationsvärden eftersom tunnelprofilen då visas på samma sätt som instrumentet pekar istället för att antaga att man alltid är riktad mot ökande stationsvärden.

Inställningar för position i Tunnel

- Ställ in Punktens namn och Punktens kod.
- När du mäter manuellt med ett prisma, väljer du alternativet Applicera målhöjd vinkelrätt mot profil.Detta alternativ gör att punkten kan mätas vinkelrätt mot tunnelprofilen när man använder ett prisma genom att ange prismans radie som målhöjd.Se Positionera mätningar med ett prisma.

- Välj Instrument perspektivprofil display för att visa tunnelprofilen i den riktning instrumentet pekar.Optionen är särskilt användbar när man har riktningen minskande stationsvärden eftersom tunnelprofilen då visas på samma sätt som instrumentet pekar istället för att antaga att man alltid är riktad mot ökande stationsvärden.

Inställningar för utsättning

- Ställ in Punktens namn och Punktens kod.
- Välj Mätläge för det anslutna instrumentet:
  - Välj STD för att använda EDM-standardläge, där instrumentet räknar ut medelvärdet för vinklarna när en standardavståndsmätning utförs.
  - Välj FSTD för att använda EDM-standardläge, där instrumentet räknar ut medelvärdet för vinklarna när en snabb standardavståndsmätning utförs.

  - Välj TRK för att använda EDM-spårningsläge, där instrumentet kontinuerligt mäter avstånden och uppdaterar dem på statusraden.

- Markera kryssrutan Använd TRK för utsättning för att ställa in totalstationens EDM i TRK-läge oavsett inställningen för mätläge när du går öppnar utsättning.

- Vid användning av Trimble SX12 skannande totalstation i TRK-läge och med aktiverad laserpekare, är kryssrutan Markera punkt med laserpekare tillgänglig.

  - När kryssrutan Markera punkt med laserpekare är markerad visar utsättningsskärmen skärmknappen Markera punkt istället för skärmknappen Godkänn. Tryck på Markera punkt för att sätta instrumentet i STD-läge. Laserpekaren slutar blinka och flyttar sig för att positionera sig på EDM-platsen. Om du trycker på Godkänn för att lagra punkten, återgår instrumentet automatiskt till TRK-läge och laserpekaren börjar blinka igen. Om du vill mäta om och uppdatera delta för utsättningarna trycker du på Mät när du har tryckt på Markera punkt och innan du trycker på Godkänn.
  - När kryssrutan Markera punkt med laserpekare inte är markerad, visar skärmen Utsättning skärmknappen Godkänn som vanligt och punkten mäts vid laserpekarens position.

Inställningar för utsättning

- Ange punktens namn för den första utsättningspunkten, i fältet Startpunkt. Namnen på de efterföljande punkterna kommer automatiskt att ökas från den angivna punktens namn.

- Om du ställer in alla spränghål, anger du värden för Startfördröjning och Markera fördröjning för att kontrollera den automatiserade utsättningsprocessen.

  Startfördröjning ger dig tid att gå till platsen för den första punkten som ska markeras.

  Markera fördröjning är tiden, i sekunder, som laserpekaren blinkar när positionen har hittats, vilket ger dig tid att markera punkten på tunnelväggen.

  När en position hittas inom toleransen, ljuder händelsen Markera punkt och:

  - Laserpekaren och spårljuset blinkar under den period som angetts i fältet Markeringsfördröjning, om instrumentet har ett spårljus.
  - Om instrumentet är ett Trimble SX12 skannande totalstation, tänds laserpekaren och målbelysningen blinkar under den period som angetts i fältet Markeringsfördröjning.

- Välj Instrument perspektivprofil display för att visa tunnelprofilen i den riktning instrumentet pekar.Optionen är särskilt användbar när man har riktningen minskande stationsvärden eftersom tunnelprofilen då visas på samma sätt som instrumentet pekar istället för att antaga att man alltid är riktad mot ökande stationsvärden.

Riktlinjer för tvärsektionsvy

I alla mätmetoder kan man visa stödlinjer i tvärsektionsvyn. Välj:

- Visa profilens vertikala mittlinje för att visa en vertikal grön linje genom linjegeometrin eller om linjegeometrin har förskjutits, genom den förskjutna linjegeometrin.
- Visa skärningslinje för att visa en horisontell grön linje genom linjegeometrin eller om linjegeometrin har förskjutits, genom den förskjutna linjegeometrin.
- Visa linjegeometrins vertikala mittlinje för att visa en vertikal orange linje genom linjegeometrin.
- Visa golvlinje för att visa en horisontell orange linje genom linjegeometrin eller om linjegeometrin har förskjutits, genom den förskjutna linjegeometrin.

Skärnings- och golvlinjer kan förskjutas vertikalt (upp och ned), relativt till linjegeometrin eller om linjegeometrin har förskjutits, genom den förskjutna linjegeometrin.

1

Profilens vertikala mittlinje

2

Skärningslinje (vertikalt förskjuten från den förskjutna linjegeometrin)

3

Linjegeometrins vertikala mittlinje

4

Golvlinje (vertikalt förskjuten från den förskjutna linjegeometrin)

5

Förskjuten poly linje

6

Poly linje

Toleranser

Beroende på mätmetod finns olika fält tillgängliga.

- Ange toleranser för Station, Överberg och Underberg samt antalet Iterationer, för Auto. skanning.
- För Position i tunnel, anger du Överbergs‑ och Underbergstoleranser.
- För Utsättning anger du Positionstoleranser och antalet Upprepningar.Se Sätta ut Positionstolerans.