# Konfiguration av internet med en separat smartphone

Du kan ansluta kontrollenheten till internet med en separat smartphone. Anslut din smartphone till kontrollenheten med hjälp av Bluetooth eller en Wi-Fi-anslutning. Kontrollenheten använder sedan smartphone-anslutningen till det mobila 3G eller 4G bredbandsnätverk för att ansluta till internet.

Generellt har Wi-Fi-anslutningar snabbare dataanslutningar men förbrukar mer batteri på båda enheterna än Bluetooth-anslutningar.

Du kan bara ha en aktiv Wi-Fi-anslutning åt gången, så om du har anslutit kontrollenheten till ett Trimble SX10 eller SX12 skannande totalstation med hjälp av Wi-Fi måste du ansluta din smartphone med hjälp av Bluetooth.

För att ansluta din smartphone via Wi-Fi

1. Aktivera inställningen Mobil hotspot eller Portabel hotspot, på telefonen.

   Detta slår på Wi-Fi på din telefon så att telefonen nu agerar som Åtkomstpunkt.Ett meddelande visas med namnet på den nyligen skapade åtkomstpunkten och den lösenordsnyckel som krävs.

   För att hitta den här inställningen på din telefon, öppnar du Inställningar och anger hotspot i fältet Sök.

2. Ansluta kontrollenheten till telefonen.
   - Om kontrollenheten använder Windows:
     1. Tryck på Windows-tangenten för att visa Windows aktivitetsfält och tryck på symbolen för Trådlöst nätverk.
     2. Om panelrutan Wi-Fi är grå, trycker du på den för att aktivera den.Panelrutan blir blå.
     3. I listan över Wi-Fi-nätverk, väljer du namnet på din telefons åtkomstpunkt och anger den lösenordsnyckel som krävs.
     4. Tryck på Anslut.
   - Om kontrollenheten använder Android:
     1. Svep ner från meddelandeområdet överst på skärmen.
     2. Om Wi-Fi-ikonen är grå, trycker du på den för att aktivera den och ställer sedan in omkopplaren för Wi-Fi till På.
     3. välj Android AP och ange önskad nyckel, i listan över WiFi-nätverk.
     4. Tryck på Anslut.
3. Öppna din webbläsare för internet och ange en URL för att bekräfta att kontrollenheten kan ansluta till internet.
4. Tryck på bredvid fältet GNSS-internetkälla och välj Kontrollenhetens internet, för att använda den här internetanslutningen som en RTK-datalänk till internet. Se För att konfigurera en internetdatalänk för en rover.

5. Tryck på symbolen för trådlöst nätverk i Windows aktivitetsfält, välj telefonens åtkomstpunkt och tryck på Koppla från för att koppla från kontrollenheten från din smartphone.

   Nästa gång du vill använda telefonens internetanslutning, återaktiverar du inställningen Mobil hotspot eller Portabel hotspot på telefonen och väljer sedan trådlöst nätverk på kontrollenheten och trycker på Anslut.

Ansluta till din smartphone via Bluetooth

Om kontrollenheten använder Windows:

1. Koppla samman din smartphone med kontrollenheten.För att göra detta:
   1. Aktivera Bluetooth på telefonen.

   2. Tryck på Windows-tangenten på kontrollenheten, för att visa Windows aktivitetsfält och sedan på pilen i systemfältet. Tryck på Bluetooth-symbolen och välj Lägg till en Bluetooth-enhet. Kontrollera att Bluetooth är På.

      Namnet på kontrollenheten visas precis nedanför omkopplaren Bluetooth På.

   3. Tryck på Lägg till Bluetooth eller annan enhet på kontrollenheten.Välj Bluetooth som enhetstyp.I listan över enheter, väljer du din telefons namn.

   4. När du får frågan, trycker du på OK eller Anslut på respektive enhet för att bekräfta att lösenordsnyckeln är korrekt.

      Om det finns en lång lista med Bluetooth-enheter på kontrollenheten, sveper du nedåt (rullar) för att se bekräftelsemeddelanden för lösenordsnyckeln och knapparna.Frågan försvinner efter ett par sekunder, så om du missar den, trycker du på Avbryt och upprepar steg (c) och (d).

   5. Tryck på Klar på kontrollenheten.

2. Aktivera inställningen Bluetooth-delning eller Internet-delning för att tillåta att din telefons internetanslutning delas med en annan enhet.

   För att hitta den här inställningen på din telefon, öppnar du Inställningar och anger delning i fältet Sök.

3. För att använda telefonens internetanslutning med kontrollenheten:

   1. Tryck på Windows-tangenten för att visa aktivitetsfältet i Windows och sedan på pilen i systemfältet. Tryck på symbolen för Bluetooth och välj Lägg till ett Personligt nätverk.

      Skärmen för Windows Enheter och skrivare visas.Vänta en liten stund så att den anslutna telefonen visas.

   2. Tryck på telefonen och från alternativen högst upp i fönstret väljer du Anslut med hjälp av/Åtkomstpunkt.

4. Öppna din webbläsare på kontrollenheten och ange en webbadress för att bekräfta att kontrollenheten kan ansluta till Internet.
5. Tryck på bredvid fältet GNSS-internetkälla och välj Kontrollenhetens internet, för att använda den här internetanslutningen som en RTK-datalänk till internet. Se För att konfigurera en internetdatalänk för en rover.

6. För att sluta använda telefonens internetanslutning, går du tillbaka till fönstret Enheter och skrivare i Windows, väljer telefonen och trycker på Koppla från enhetens nätverk.

   Nästa gång du vill använda telefonens internetanslutning ansluter du enheten via Bluetooth och upprepar stegen i steg (3) ovan.

Om kontrollenheten använder Android:

1. Koppla samman din smartphone med kontrollenheten.För att göra detta:
   1. Aktivera Bluetooth på telefonen.

   2. Svep nedåt från meddelandefältet högst upp på skärmen på kontrollenheten och tryck på Bluetooth-symbolen.

   3. Tryck på Sammankoppla med ny enhet på kontrollenheten. I listan över enheter, väljer du din telefons namn.

   4. När du får frågan, trycker du på OK eller Anslut på respektive enhet för att bekräfta att lösenordsnyckeln är korrekt.

   5. Tryck på Klar på kontrollenheten.

2. När du uppmanas att tillåta Bluetooth-delning trycker du på Tillåt på telefonen. Om det här meddelandet inte visas automatiskt aktiverar du inställningen på telefonen.

   För att hitta den här inställningen på din telefon, öppnar du Inställningar och anger delning i fältet Sök.

3. Öppna din webbläsare på kontrollenheten och ange en webbadress för att bekräfta att kontrollenheten kan ansluta till Internet.
4. Tryck på bredvid fältet GNSS-internetkälla och välj Kontrollenhetens internet, för att använda den här internetanslutningen som en RTK-datalänk till internet. Se För att konfigurera en internetdatalänk för en rover.

5. För att sluta använda telefonens internetanslutning, går du tillbaka till fönstret Enheter och skrivare i Windows, väljer telefonen och trycker på Koppla från enhetens nätverk.