# Radioanslutningar

För att ansluta kontrollenheten till instrumentet med hjälp av en radio måste du konfigurera instrumentets radioinställningar med samma värden som används på kontrollenheterna.

Notering - I vissa länder måste du skaffa en radiolicens innan du får använda systemet för att jobb. Se till att Du kontrollera bestämmelserna för ditt land.

För att använda kontrollenhetens inbyggda radio

1. Innan du kan ansluta till instrumentet med en radioanslutning måste du först konfigurera inställningarna för instrumentets radio.

   Om instrumentet har en skärm för Cirkelläge 2 använder du skärmen för Cirkelläge 2, för att konfigurera instrumentets radioinställningar. Annars ansluter du till instrumentet med en anslutningsmetod som inte är radio:

   - Om instrumentet är ett Trimble SX10 eller SX12 skannande totalstation, ansluter du kontrollenheten till instrumentet med hjälp av en kabel eller WiFi.
   - Om instrumentet är av någon annan typ än en Trimble-totalstation ansluter du kontrollenheten till instrumentet med en kabel eller Bluetooth.
2. Tryck på och välj Inställningar/Anslutningar.Välj fliken Radioinställningar.
3. För att undvika konflikter med andra användare, bör du ange en unik radiokanal och ett unikt nätverks-ID.

4. Tryck på Godkänn.

5. Om kontrollenheten redan är ansluten till instrumentet, synkroniseras radioinställningarna automatiskt för att motsvara kontrollenhetens inställningar.För att starta robotanslutningen, trycker du på instrumentsymbolen i statusfältet och sedan på Starta robotmätning eller trycker på Anslutningar och sedan på Växla till LR-radio.

6. Om kontrollenheten ännu inte är ansluten till instrumentet:

   1. Använd displayen för Cirkelläge 2 för att navigera till Radioinställningar och ange samma radiokanal och nätverks-ID som du angett på kontrollenheten.

   2. På instrumentet väljer du Avsluta från menyn Inställningarför att återgå till menyn Väntar på anslutning.

      Eftersom Trimble Access inte kan kommunicera med totalstationen när instrumentets installerade program används, måste instrumentet vara i läget Väntar på anslutning.

      Kontrollenheten ansluter automatiskt till instrumentet när båda enheterna är på och inom räckvidd.

När instrumentet är redo för fjärrstyrd drift, stängs det av för att spara på ström. Den inbyggda radion förblir påslagen så att roverradion kan kommunicera med instrumentet.

Att använda en extern radio

Du kan ansluta en kontrollenhet till en extern radio och därefter använda den externa radion för att ansluta till följande instrument:

- Trimble VX Spatial Station
- Trimble S Series totalstation
- Totalstationerna Spectra Geospatial FOCUS 50 eller FOCUS 30/35

För att skapa en fjärrstyrd anslutning till instrumentet via en extern radio måste du ändra radioportens inställning på kontrollenheten:

1. Anslut kontrollenheten till den externa radion med hjälp av Bluetooth eller en seriekabel.

   Om radion är en TDL2.4 Radio Bridge eller en EDB10 Data Bridge, måste du använda Bluetooth.

2. Tryck på och välj Inställningar/Anslutningar.Välj fliken Radioinställningar.
3. Tryck på Alternativ.
4. Välj den port på kontrollenheten som radion är ansluten till. Om du använder en Bluetooth-anslutning, väljer du Bluetooth.
5. Tryck på Godkänn.
6. Konfigurera Radiokanal och Nätverks‑ID för att ha samma värden som instrumentet.
7. Tryck på Godkänn.