# Konfigurera mätprofilen för en lokal inpassning

1. Tryck på och välj Inställningar / Mätprofiler.Välj den mätprofil som krävs.
2. Tryck på Platskalibrering.

3. Välj om kalibreringsberäkningen ska åtgärda eller beräkna den horisontella skalfaktorn och den horisontella vridningen.

   Markera kryssrutorna Fixera horisontell skala till 1,0 och Fixera horisontell vridning till 0 för att fixera värdena.Avmarkera kryssrutorna, om du vill beräkna värdena.

   Det är rekommenderat att markera kryssrutorna om du arbetar i ett modernt väldefinierat koordinatsystem med en tillförlitlig omvandling från den globala referensramen och använder en lokal styrning av hög kvalitet i det koordinatsystemet. Du bör endast avmarkera kryssrutorna om GNSS-mätningar måste skalas och/eller vridas för att passa i den lokala styrningen.

4. Välj den typ av Vertikal utjämning som ska beräknas och tillämpas:

   - Alternativet Endast konstant utjämning beräknar ett vertikalt förskjutningsvärde som passar bäst för inpassningspunktens uppmätta höjder till kontrollhöjderna.Inställningen rekommenderas om du har en exakt geoidmodell.
   - Alternativet Lutande plan beräknar en vertikal förskjutning plus nord och öst lutningar för att passa bäst för inpassningspunktens uppmätta höjder till kontrollhöjderna.Använd den här modellen om du inte har en exakt geoidmodell eller om geoidmodellen inte passar din vertikala styrning.

   Om du avmarkerar kryssrutorna Fixera horisontell skala till 1,0 och Fixera horisontell vridning till 0 och väljer alternativet Lutande plan kommer det generellt att medföra mindre residualer.Men, om du inte har en hög kvalitetskontroll, noggranna mätningar och ett stort projektområde är dessa mindre residualer ett resultat av att du överanpassar dina mätningar, snarare än att vara en sann indikering av kvaliteten på din lokala inpassning.

5. För att Trimble Access automatiskt skall utföra en inpassning när du mäter en inpassningspunkt, markerar du kryssrutan för Auto. inpassning.För att stänga av automatisk inpassning, rensa i kryssrutan.

6. Välj en observationstyp som passar en inpassningspunkt. Alternativen för en inpassningspunkt är Detaljpunkt eller Observerad passpunkt.

   Om man ställer in observationstypen på mätning av detaljer definieras alla inställningar i mätprofilen för en Detaljpunkt.

7. Om så behövs, ställ in toleranserna för maximala horisontella och vertikala förbättringar, samt maximala och minimala horisontella skalinställningar. Dessa inställningar gäller endast för automatisk inpassning och påverkar inte manuell inpassning.

   Du kan även specificera maximal lutning på det vertikala inpassningsplanet. Programmet varnar dig om den nordliga eller östliga lutningen överskrider detta. Normalt sett är grundinställningarna lämpliga.

8. Ange hur de inpassningspunkter som Du mäter kommer att namnges:

   - I Metod‑ fältet, välj en av följande optioner: Lägg till prefix, Lägg till ändelse, eller Lägg till konstant.

   - I Lägg till‑ fältet, mata in prefixet, suffixet eller konstanten.

   Tabellen visar de olika optionerna och ger ett exempel på varje.

   Option | Vad programmet uträttar | Exempelvärde i fältet Lägg till | Rutnäts- punktnamn | Inpassnings- punktnamn
   --- | --- | --- | --- | ---
   Samma | Ger inpassningspunkten samma namn som planpunkten | – | 100 | 100
   Lägg till prefix | Infogar en prefix före planpunktnamnet | GNSS_ | 100 | GNSS_100
   Lägg till suffix | Infogar en suffix efter planpunktnamnet | _GNSS | 100 | 100_GNSS
   Lägg till konstant | Lägger till ett värde till planpunktnamnet | 10 | 100 | 110

När en platskalibrering beräknas i ett jobb där en platskalibrering inte har beräknats tidigare används inställningarna från den valda mätprofilen.Du kan ändra dessa inställningar genom att tryck på Alternativ på skärmen Platskalibrering, och göra de nödvändiga justeringarna och sedan trycka på Godkänn.Ändringarna används för jobbet men skrivs inte till den aktuella mätprofilen.När en platskalibrering beräknas och lagras i jobbet lagras inställningarna som används i beräkningen i jobbet tillsammans med informationen om platskalibreringen.Om du återgår till funktionen för platskalibrering senare i samma jobb används de inställningar från jobbets databas som användes för beräkningen av den tidigare platskalibreringen i stället för inställningarna i den aktuella mätprofilen, som kan vara olika.Tryck på Alternativ och sedan på skärmknappen Standard, om du vill återställa inställningarna från den aktuella mätprofilen.Detta fyller i alternativen från den aktuella mätprofilen.Tryck på Godkänn för att använda mätprofilens inställningar vid omberäkningen av platskalibreringen.