# Hantera lager i kartfiler

Fliken Kartfiler på skärmen Lagerhantering listar de länkade kartfilerna i den aktuella projektmappen.

Kartfiler inkluderar BIM-modeller, RXL-filer, rastrerade bildfiler och TTM-ytfiler. Se Länkade filtyper som stöds.

Använd fliken Kartfiler för att:

- Länka kartfiler som stöd till jobbet så att du kan använda befintlig information från dessa flikar i Trimble Access

- Gör objekt i länkade filer synliga och/eller valbara så att du kan arbeta med dem. Funktioner som är valbara (”aktiva”) kan användas i olika programfunktioner, inklusive navigering till en punkt, utsättning och vissa Cogo-funktioner.

- Lägg till en kartas bakgrundsinformation för att tillhandahålla bakgrundskartor och relaterad information för övrig data på kartan. Det går endast att lägga till bakgrundsdata för kartan när du öppnar Lagerhantering från kartan. Se Lägga till bakgrundskartor.

Tryck på skärmknappen Auto. uppdatering, för att uppdatera data som visas på skärmen Karta eller Video när du gör ändringar i Lagerhantering. En bock på skärmknappen Auto. uppdatering markerar att Auto. uppdatering är aktiverad.

Ändringar som utförs när Auto. uppdatering är aktiverat bibehålls när du avslutar Lagerhantering med Godkänn eller Esc.

Länka kartfiler till jobbet

1. Gör något av följande för att öppna Lagerhantering:

   - Tryck på i verktygsfältet för Karta eller Video.
   - Tryck på Lagerhantering på skärmen Jobbegenskaper.

2. Välj fliken Kartfiler.

3. Tryck på Lägg till och välj de filer som ska länkas från en plats på kontrollenheten eller från Trimble Connect om projektet du arbetar i är ett molnprojekt, om du vill länka fler filer till jobbet. Tryck på Godkänn.

   För att fästa en favoritmapp i de genvägar som visas för Den här kontrollenheten navigerar du till mappen, trycker och håller på mappen i den högra rutan och väljer Fäst i genvägar. Se Val av filer och mappar, för mer information.

   Om filen som du vill länka till inte visas, måste du kontrollera att det är en filtyp som stöds och att filnamnet inte innehåller några ogiltiga tecken (exempelvis ett dollartecken eller parenteser).

   Som standard, är funktioner i filer som du har länkat till jobbet synliga på kartan, vilket visas av markeringen bredvid filnamnet .

4. Tryck på filnamnet på fliken Kartfiler, om du vill göra funktionerna i en fil valbara. En markering i en kryssruta markerar att funktionerna är valbara.

   Om den valda symbolen inte ändras, innehåller inte filen några funktioner som kan väljas.

5. Om filen innehåller lager, kommer alla lager som standard att ha samma inställning som filen. För att göra bara vissa lager synliga eller valbara, trycker du på pilen bredvid filnamnet och sedan på respektive lager en gång för att dölja det, eller två gånger för att göra det synligt men inte valbart. Tryck på lagret igen för att göra det synligt och valbart.

   Symbolen bredvid filnamnet markerar om vissa lager inte är synliga eller inte är valbara .

6. Tryck på Godkänn.

Om de första kartfilerna du länkar till i jobbet är BIM-modeller eller DXF-filer i ett platskoordinatsystem som är placerade långt från befintliga jobbdata, varnar programmet nu för att kartfilen är långt borta från jobbets data och föreslår att filen georefereras. Tryck på Ja för att låta programmet utföra en ungefärlig georeferens genom att förflytta kartfilens mittpunkt nära det befintliga jobbets data. Formuläret Cogo-Justering av Georeferenskarta öppnas, så att du kan finjustera georeferensen. Se Georeferenskarta, för mer information. Tryck på Esc, om du väljer att inte justera georeferensen. Den ungefärliga georeferens som utförs av programmet tas sedan bort.

Ändra vilka funktioner i länkade kartfiler som är synliga och valbara

Tryck på i kartans verktygsfält och välj fliken Kartfiler, för att närsomhelst ändra de funktioner som är synliga och valbara.Att visa och dölja funktioner kan vara användbart för att minska den visuella röran eller för att göra det enklare att välja funktioner som är nära andra funktioner.

Styra vilka objekt som är synliga eller valbara per fil:

- Tryck på filnamnet en gång, för att visa alla funktioner i filen. Markeringen bredvid filnamnet markerar att filens egenskaper visas.
- För att göra alla funktioner i filen valbara, trycker du på filnamnet två gånger. Markeringen i en ruta markerar att funktionerna i filen är valbara (”aktiva”).
- Tryck på filnamnet tre gånger, för att inaktivera alla funktioner i filen. Ingen symbol bredvid filnamnet markerar att filens funktioner inte visas och inte är valbara.

Om filen innehåller lager (normalt BIM-modeller, DXF-, LandXML- eller Shape-filer):

- Tryck på pilen bredvid filnamnet för att expandera eller dölja filinnehållet för att visa lagren.
- Tryck på filnamnet en gång för att visa alla funktioner i filen. Markeringen bredvid lagernamnet markerar att egenskaperna i lagret visas. Om egenskaper visas bara i vissa lager kommer markeringssymbolen bredvid filnamnet att vara grå .
- För att göra alla funktioner i filen valbara trycker du på filnamnet två gånger. Markeringen i en ruta markerar att funktionerna i filen är valbara. Om funktioner i endast vissa lager är valda kommer markeringssymbolen i rutan bredvid filnamnet att vara grå .
- Tryck på filnamnet tre gånger, för att inaktivera alla lager i filen. Ingen symbol bredvid lagernamnet markerar att lagrets funktioner inte visas och inte är valbara.
- Symbolen markerar att filen inte innehåller några funktioner som kan visas.

Utesluta vissa funktioner eller objekt från kartan, oavsett vilken fil eller vilket lager de finns i:

- Använd Begränsningsrutan för att utesluta delar av en BIM-modell, som exempelvis våningar eller ytterväggar, eller för att utesluta delar av ett punktmoln. Se Begränsningsruta.

- Använd verktygsfältet BIM för att isolera objekt i den BIM-modell som du är mest intresserad av. Se Dölja och isolera objekt i BIM-modeller.

Om du visar en BIM-modell kan du använda Begränsningsrutan och verktygen i BIM-verktysfältet tillsammans för att isolera den specifika delen av modellen som du vill visa.