# Mäta en kompenserad punkt

Mätmetoden är endast tillgänglig när du använder en Trimble R10- eller R12-mottagare och Lutningsfunktioner är aktiverat i mätprofilen.För att mäta kompenserade punkter måste GNSS mottagarens ha en korrekt kalibrerad eBubbla och magnetometer.Se Kalibrering av magnetometer.

1. Tryck på och välj Mätning/Mätpunkter, eller tryck på Mätning i kartan utan något valt.
2. I fältet Metod väljer du Kompenserad punkt.

3. Ange Punktnamn och Kod.

4. Om den valda koden har attribut, visas skärmtangenten Attrib. Tryck på Attrib och fyll i fälten för attribut. Se Ange attributvärden vid mätning av en punkt. Tryck på Lagra.

5. Mata in ett värde i Antennhöjd‑ fältet och se till att inställningen i Mät till‑ fältet är inställd på lämpligt sätt.

6. Tryck på Alternativ för att konfigurera inställningar för kvalitetskontroll och precision.

   Precisionen som visas avser hur mycket antennen lutar. Om man mäter punkter med mycket lutning kan man behöva öka inställningen för precisionstoleransen.

7. Positionera antennen och kontrollera att den är stationär.

   eBubblan visar hur mycket antennen lutar.

   Meddelandet "Överskriden lutning" visas i statusraden och eBubblan växlar till röd om lutningen är mer än 15 grader.Om du kan ska du räta upp stången för att minska lutningen.Om det inte går att få en mindre lutning än 15 grader bör du istället utföra en offset‑mätning.Se Beräkna punkt.

8. Tryck på Mät. Ikonen för kompenserad punkt visas i statusraden.EBubblan gör det lättare att hålla stången stilla.

9. När de(n) förinställda mättiden och precisionerna har uppnåtts, tryck Lagra.

   Du kan trycka på Enter för att godkänna mätningen innan ockupationstiden gått ut eller precisions har uppnåtts.

För att snabba upp ditt arbetsflöde, kan du markera den ena eller båda kryssrutorna på skärmen Alternativ:

- För att starta mätningen automatiskt när mottagaren är inom en angiven lutningstolerans kan du välja Auto. lutningsmätning i grupprutan Lutning. Se Alternativ för GNSS-punkter.
- Aktivera alternativet Lagra punkt automatiskt för att lagra punkten automatiskt när mättiden och precisionerna har uppnåtts.