# Visa RXL-vägar på kartan

En RXL-väg visas på kartan skuggad i grått med den horisontella linjeföringen som en röd linje.

Om vägen inte visas på kartan, trycker du på för att öppna Lagerhantering och väljer fliken Kartfiler.Välj filen och gör sedan lämpliga lager synliga och valbara. Filen måste finnas i den aktuella projektmappen.

Tryck på en väg på kartan för att välja den. Vägen markeras med gult och den horisontella linjegeometrin visas som en blå linje. Om vägen visas som en färggradering och du föredrar att se den i gult, trycker du på /Inställningar i kartans verktygsfält och avmarkerar kryssrutan Visa färggradering i grupprutan Yta.

Svarta fyllda cirklar representerar positionerna på väglinjerna i varje tvärsektion. Svarta öppna cirklar representerar alla delar av den horisontella linjeföringen som inte har några höjder och därför ritas på markplanet. För att flytta markplanet närmare vägen, trycker du på och väljer Inställningar och redigerar sedan markplanets höjd.

Tryck på och tryck och dra sedan på kartan för att vrid vyn, för att vrida information på kartan. Symbolen i mitten av kartan markerar vridningspunkten.

Om den horisontella linjegeometrin är längre än den vertikala linjegeometrin ritas den horisontella delen av vägen på markplanet eftersom det inte har någon höjd. Detta kan visas som en märkbar förändring i justeringens höjd när kartan vrids.

När du väljer en väg, visas funktionsknapparna Granska, Redigera, och Utsättning, vilket gör det möjligt för dig att granska och redigera vägdefinitionen, eller sätta ut vägen.

För att visa eller dölja vägar eller andra länkade filer på kartan, kan du trycka på för att öppna Lagerhantering och välja fliken Kartfiler.Tryck på en fil för att göra den synlig eller för att dölja den.Detta är användbart för att granska en väg relativt till relaterade sekundära vägar, särskilt i trafikplatser och korsningar.