# Skriva in punkter

1. För att öppna skärmen Skriv in punkt, gör du något av följande:
   - Trycker på och väljer Skriv in/Punkter.

   - Trycker och håller på platsen för punkten på kartan, och väljer sedan Skriv in punkt.

     Alternativet Skriv in punkt är inte tillgängligt från tryck och håll-menyn om du visar kartan i 3D och kartan inte inkluderar ett markplan eller en yta.

2. Ange Punktens namn, och Koden, om så krävs.

3. Ange koordinatvärdena. För att konfigurera inställningarna för Koordinatvyn trycker du på Alternativ. Se Inställningar för Koordinatvisning.

4. Om du skriver in ett värde för Station och offset, väljer du i fältet Typ vilket objekt, vilken station och vilken offset värdena är relaterade till.
5. Om du skriver in ett värde för Plan (lokalt), väljer eller skapar du den transformation som ska tillämpas.För att definiera transformationen senare, väljer du Ingen.

6. För att ställa in sökklassen för punkten som ska Kontrolleras, markerar du kryssrutan Kontrollpunkt.Låt denna kryssruta vara omarkerad för att ställa in sökklassen till Normal.

   Du kan ändra sökklass efter det att punkten har lagrats, med hjälp av Hantera punkter.

7. Tryck på Lagra.

När du skriver in punkter från kartan:

- Om du skriver in flera punkter, kan du trycka på fältet Nord eller Öst i formuläret Skriv in punkt för varje punkt och sedan på kartan för att definiera punktens koordinater.Alternativet Koordinatvy måste vara inställt på Plan eller Plan (lokalt).Plan (lokalt) är bara tillgängligt när alternativet Avancerad geodetik är aktiverat.
- Om kartan är i Planvy (2D), är fältet Höjd inställt på null (?) och ett värde är valfritt.Om kartan är en av 3D-vyerna, beräknas värdet i fältet Höjd med referens till markplanet, ytan eller BIM-modellen.Du kan redigera värdet om så krävs.

- Om alternativet Koordinatvy är inställt på Station och offset och Typ är inställt på Väg, och om vägformatet är:

  - RXL eller GENIO och punkten är på vägen, tillämpas ett värde för V.Dist som är relativt till höjden vid den angivna stationen och förskjutningen.Om punkten är vid sidan av vägen kan du ange en höjd.

  - LandXML och punkten är antingen på eller vid sidan vägen, du kan ange en höjd.

- Om alternativet Koordinatvy är inställt på Station och offset och Typ är inställt på Tunnel, och tunneln har mallar tilldelade, tillämpas alltid värdet V.Dist relativt till höjden på den vertikala linjeföringens höjd vid den angivna stationen.