# Utsättning

Använd funktionen Utsättning för att sätta ut punkter, linjer, bågar, polylinjer, linjegeometrier, vägar och digitala terrängmodeller (DTM). För att kunna göra en utsättning måste man ha startat en mätning.

Ändra inte koordinatsystemet eller inpassningen efter du har satt ut objekt. Om du gör det, kommer de tidigare utsatta punkterna att vara oförenliga med det nya koordinatsystemet och eventuella punkter som beräknats eller satts ut efter ändringen.

Du måste starta en RTK-mätning för att kunna använda GNSS för utsättning. För att sätta ut linjer, bågar, polylinjer, linjegeometrier och digitala terrängmodeller måste du definiera en projektion och en datumtransformation.

Du kan sätta ut objekt som redan finns i jobbet, i en länkad fil eller genom att skriva in dem under utsättningen.Du kan sätta ut dem på kartan, i menyn eller från en lista som du har skapat.Se Lista med objekt som ska sättas ut för att arbeta från en lista.

Ta en titt på spellistan Stakeout with Trimble Access på YouTube-kanalen Trimble Access, för att se hur man sätter ut olika typer av funktioner och hur du konfigurerar alternativ.

## För att sätta ut ett objekt

1. För att sätta ut från:

   - kartan, väljer du det objekt som skall sättas ut på kartan och trycker på Sätt ut.
   - menyn, så trycker du på och väljer Utsättning och sedan den objekttyp som du vill sätta ut.På skärmen Sätt ut, väljer du det objekt som ska sättas ut.

   Vid val av en linje, båge eller polylinje som ska sättas ut från kartan, trycker du nära änden av den funktion som du vill utse som start. Pilar ritas sedan ut för på funktionen för att markera riktningen. Om riktningen är felaktig, kan man klicka på funktionen för att avmarkera den och sedan trycka på den korrekta änden för att välja funktionen i den riktning som önskas. Eller så kan man trycka och hålla på kartan och välja Omvänd riktning från menyn. Om funktionen har förskjutits växlas inte förskjutningsriktningen när riktningen vänds.

2. Navigera till punkten, eller till den punkt som utsetts till start för funktionen. Eller, så kan du rikta personen som håller stången på vilken målet eller prisman är monterad till punkten.

   För mer information om hur man använder funktionen för navigering vid utsättning, se Navigera till utsättning.

3. Markera punkten.
4. Tryck på Godkänn för att lagra punkten.
5. Om du valde alternativet Visa före lagring kommer de utsatta delta du valde i skärmen Utsättningsalternativ att visas. Tryck på Lagra för att lagra deltan.