# Skapa en GNSS‑kontakt för en uppringd Datalänk vid en basstation

1. Tryck på och välj Inställningar/Anslutningar.Välj fliken GNSS-kontakter.
2. Tryck på Ny.Skärmen Redigera GNSS‑anslutning visas.
3. Ange GNSS-kontaktens namn.
4. Ställ in Kontakttyp på Uppringd basstation.
5. Om modemet vid basen kräver en PIN-kod anger du Modemets PIN-kod.

6. Ange det kommando som startar kommunikationen i fältet Initieringssträng och konfigurera modemalternativen, om så krävs.

   Kommandot måste lämna basstationens modem i autosvarsläge. Alternativt, ställ in autosvar‑läget separat via ett terminalprogram.

7. Redigera kommandot för att avsluta kommunikationen i fältet Lägg på, om så krävs.Detta är som standard inställt på ATH0.
8. Tryck på Lagra.