# För att sätta ut en offsetpunkt

När man sätter ut en punkt med hjälp av standardmetoden för GNSS-utsättning och alternativet Till punkten kan du sätta ut en offsetpunkt som definieras av en azimut och offset från punkten.

Du kan även definiera en andra offsetpunkt med samma azimut som den första offsetpunkten.

1. Tryck på Offset när du navigerar till punkten.

2. Använd fälten på skärmen Offset för att konfigurera utsättningspunkterna (1) med en azimut (2) från en punkt (3) och med offset till ett horisontellt avstånd (4).

   Höjden för varje offsetpunkt kan definieras av:

   - Släntlutning från punkt – Höjden beräknas utifrån en lutning från höjden på den punkt som är vald för utsättning.
   - Delta‑värde från punkt – Höjden beräknas utifrån ett delta‑värde från höjden på den punkt som är vald för utsättning.
   - Skriv in – Höjden skrivs in.

   Om punkten inte har någon höjd, måste höjden för offsetpunkterna skrivas in.

3. Tryck på Godkänn.

   Kartan visar den valda punkten och den första offsetpunkten.

4. Navigera till offsetpunkten.Se Navigera till utsättning.

5. När punkten befinner sig inom toleranserna, mät punkten. Tryck på Lagra.

   Om du har definierat en andra punkt, visas den på kartan.

6. Navigera till den andra offsetpunkten.

7. När punkten befinner sig inom toleranserna, mät punkten. Tryck på Lagra.

   Om du sätter ut punkter från en lista, kommer programmet att återvända till punktlistan för utsättning.