# Granska vägdesignen

Du kan granska vägdesignen när som helst. Du kan även använda den automatiska funktionen för 3D-körning från skärmen för väggranskning. Med 3D-körning kan du visa vägen i 3D för att bekräfta vägdefinitionen och visualisera vägen i förhållande till andra vägdefinitioner, till exempel en komplicerad korsning eller stadskorsning.

För att granska vägen i en vägdesignfil:

1. Tryck på vägen för att välja den.

2. Tryck på Granska. Vägen visas på kartan.

   Svarta öppna cirklar representerar alla delar av den horisontella linjeföringen som inte har några höjder och därför ritas på markplanet.

   För att flytta markplanet närmare vägen, trycker du på och väljer Inställningar och redigerar sedan markplanets höjd.

   Svarta fyllda cirklar representerar positionerna på väglinjerna i varje tvärsektion.

   Gråa linjer representerar väglinjerna och ansluter tvärsektionerna.

   Se Exempel på mallpositionering och Icke-tangerande element i horisontell linjeföring, för att förstå reglerna för anslutning av tvärsektioner i en RXL-väg.

3. Tryck på en väglinje eller en station på en väglinje.

   Eller så trycker du på skärmtangenten Väglinje för att välja en väglinje i listan. Listan visar bara de väglinjer som är vid startstationen eller om du har en position, väglinjer vid tvärsektionen för din nuvarande position. När en väglinje markeras, trycker du på skärmtangenten Station för att välja en station från listan.

   Information om det valda objektet visas vid sidan om kartan.

4. För att välja en annan station eller väglinje, kan du:
   - Trycka på en station på en väglinje.
   - Trycka på funktionsknappen Station eller Väglinje för att välja en station eller väglinje från en lista.
   - Trycka på uppåt- eller nedåtpil för att välja en annan station, eller tryck på höger- eller vänsterpil för att välja en annan väglinje.
   - Tryck på skärmknappen Sta- eller Sta+.

   Använd kartans verktygsfält för att navigera i kartan och växla mellan olika vyer.

5. Tryck på för att visa tvärsektioner. Eller, så kan du tilldela funktionen Växla plan/tvärsektion till en funktionsknapp på kontrollenheten så att du kan växla mellan plan- och tvärsektionsvyn vid granskning och utsättning av en väg. Se Favoritskärmar och funktioner, för mer information.

   Som standard visas varje tvärsektion så att den fyller hela skärmen vilket ger den bästa vyn för tvärsektionen.För att visa tvärsektioner relativt till varandra, trycker du knappen Fixerad skala , så att den blir .Varje tvärsektionen visas med skalan fixerad så att den bredaste tvärsektionen fyller hela skärmen.

   Linjegeometrin visas som ett rött kryss. De svarta cirklarna representerar väglinjerna. De större, blå cirklarna representerar den valda väglinjen. Linjekartan som föregår den valda väglinjen visas som en tjock blå linje. Information om det valda objektet visas vid sidan om kartan.

   För att visa tvärsektionen på en annan station, kan du:

   - Trycka på uppåt- eller nedåtpilen.
   - Tryck på Station för att skriva in en station eller för att välja en station från listan.

   För att välja en annan väglinje, kan du:

   - Trycka på väglinjen.
   - Trycka på vänster- eller högerpilen.
   - Trycka på Väglinje för att välja en väglinje i listan.
6. Tryck på eller Tab, för att gå tillbaka till kartan.
7. För att visa en automatiserad 3D‑åkning på vägen:
   1. Tryck på 3D-körning på skärmen för väggranskning.
   2. Tryck på för att körningen.
   3. Tryck på , för att pausa körningen och inspektera en viss detalj längs vägen. Tryck på skärmen och svep i den riktning du vill rotera, för att rotera runt vägen när körningen är pausad.
   4. För att flytta framåt och bakåt längs vägen, trycker du på uppåt- och nedåtpilarna.
   5. Tryck på Stäng för att lämna 3D-åkningen.
8. Tryck på Stäng för att lämna granskningen av vägen.

Vid granskning av en RXL-väg:

- För att granska en position som definieras av ett nominellt stationsvärde, där stationen inte sammanfaller med en tvärsektion, från antingen plan‑ eller tvärsektionsvyn, trycker du på Station och skriver därefter in ett stationsvärde.
- Tryck på Väglinje och mata därefter in en offset, för att granska en position som definieras av ett nominellt offsetvärde, där offset inte måste ligga på väglinjen. Offset-värdet beräknas från linjegeometrin. Höjden för positionsresultatet definieras av interpolationen för tvärsektionen vid den angivna stationen och offset-värdet.