# 12da-filer

12da-filer innehåller data från mätningar och konstruktionsmodeller som har skapats i olika 12d Model-program.

Om .12da-filen har exporterats från programmet 12d Model som en komprimerad fil, har den filändelsen .12daz. För att extrahera .12da-filen kan du använda den i Trimble Access, i File Explorer ändra ändelsen på .12daz-filen till .zip och sedan använda WinZip för att extrahera filen.

Objekt som stöds i 12da-filer

De lager som visas i en 12da-fil baseras på modellnamnen i -filen. De lager som visas i en -fil baseras på modellnamnen i 12da-filen. Dessutom placeras alla ytor och linjegeometrier som läses in från en 12da-fil i ett eget lager. Om det finns några duplicerade lagernamn används suffix som består av ett understreck plus ett löpnummer för att säkerställa unika lagernamn.

Punktväglinjer läses in som punkter och tilldelas lämpligt lager. Punkterna får de namn som anges i 12da-filen, men om inga namn har angetts får de namn baserat på väglinjens namn plus ett suffix som består av ett understreck plus ett löpnummer.

Väglinjer med linjer, bågar och cirklar läses in som standardlinjer och bågar och tilldelas lämpligt lager med den färg som anges i 12da-filen, när standardfärger har använts.

Väglinjer med polylinjer läses in som polylinjer eller polygoner (för slutna polylinjer) och tilldelas lämpligt lager med den färg som anges i 12da-filen, när standardfärger har använts.

Överordnade linjegeometrier och linjegeometrier läses in som linjegeometrier och respektive linjegeometri tilldelas ett eget lager. Justeringar visas som en röd linje.

Triangulerade ytor läses in och respektive yta tilldelas ett eget lager.

Visa -vägar på kartanVisa 12da-vägar på kartan

Tryck på i kartans verktygsfält för att öppna Lagerhantering, välj fliken Kartfiler för att visa 12da-filer på kartan. Tryck en gång för att göra den synlig (), och en gång till för att göra filen valbar (). För att lägga till filer från en annan plats i projektmappen, trycker du på Lägg till. Se Hantera lager i kartfiler för mer information.

De här filtyperna innehåller i normala fall lager. Tryck på pilen bredvid filnamnet och tryck sedan på respektive lager en gång för att dölja det, eller två gånger för att göra det synligt men inte valbart, för att göra vissa lager synliga eller valbara på fliken Kartfiler. Tryck på lagret igen för att göra det synligt och valbart.

Kartinställningar för 12da-filerKartinställningar för -filer

Programmet Trimble Access tillhandahåller inställningar för styrning av visningen av information i 12da-filer.För att konfigurera dessa inställningar, trycker du på i kartans verktygsfält, väljer Inställningar och konfigurerar inställningen i gruppen Datakontroller för karta.

#### För att explodera polylinjer

Markera kryssrutan Utöka polylinjer (DXF, Shape, 12da och LandXML), för att utöka polylinjer som finns i filen till individuella linje- och bågsegment. Respektive segment i en utökad polylinje får ett unikt namn, baserat på polylinjens namn och ett segmentnummer.

#### För att skapa noder

Markera kryssrutan Skapa noder (DXF, Shape, 12da och LandXML), för att skapa punkter i slutet av linjer och bågar och vid alla punkter längs med en polylinje. De skapade punkterna kan därefter markeras för utsättning och cogo-beräkningar.

#### Visa etiketter

Markera lämpliga kryssrutor för Visning i gruppen Mappa datakontroller, för att visa eller dölja namn, koder och höjder för objekt i 12da-filer.

Programmet visar endast dessa extra etiketter när filen är inställd som valbar på skärmen Lagerhantering.Om filen är inställd som enbart synlig, visas inte de extra etiketterna.Se Hantera lager i kartfiler.

#### Visning av stationsvärden

Stationsvärden visas på kartan för alla linjer, polylinjer och linjegeometrier som valts i 12da-filen. Markera kryssrutan Visa sektionsintervall, för att visa eller dölja stationsvärden för alla enheter.

Arbeta med 12da-filer

Från kartan, kan du välja objekt i 12da-filer och sedan använda dessa i andra funktioner i programmet, t.ex. för att utföra en cogo-beräkning, skapa en yta eller göra en utsättning.

Gör objekten i filen valbara () med hjälp av Lagerhantering och välj dem sedan på kartan med hjälp av kartans verktyg Välj , för att välja objekt i 12da-filen. Tryck på Ctrl och tryck på dem med verktyget Välj, eller använd verktygenRektangelmarkering eller Polygonmarkering, om du vill markera flera objekt.

För att rotera data på kartan, trycker du på och sedan på kartan och drar för att rotera vyn. Symbolen i mitten av kartan markerar rotationspunkten.

Välj enheterna på kartan och tryck på Granska, för att granska informationen om attribut för objekt i en 12da-fil som har funktionstyper kopplade till sig. Välj det i listan och tryck på Information, om du valde fler än ett objekt.

Utsättning

Du kan välja objekten (punkter, linjer och polylinjer) i 12da-filer och sätta ut dem.

1. Tryck på i kartans verktygsfält och välj fliken Kartfiler.Se till att de lager som innehåller objekten som ska sättas ut är synliga och valbara.
2. Tryck på objektet på kartan för att välja det. För linjer trycker du i närheten av linjens ände för att välja linjens början.
3. Tryck på Utsättning eller Enter på kontrollenheten för att påbörja utsättningen.

Om du använder programmet Trimble Access Roads kan du sätta ut väglinjer från en 12da-fil som en väg. Se Arbetsflöden för vägar.