# Roads utsättningsrapporter

Markera kryssrutan Visa före lagring på skärmen Utsättningsalternativ och väljer sedan det format som krävs i fältet Format för utsatta delta, för att visa skärmen Bekräfta utsatta delta innan du lagrar en punkt.

Om du valde att installera ett Språk- och hjälpfilspaket när du installerade programmet Trimble Access installeras formaten för utsättningsrapporter på kontrollenheten på det språk du har valt. Om du valde att inte installera ett språkpaket kan du installera det när som helst genom att köra Trimble Installation Manager. Se Installerar Trimble Access

Följande format för utsättningsrapporter installeras med Trimble AccessRoads:

- Väg – Släntanslutning + offset

  Ger information om alla utsatta delta för standardvägar samt en lista över de horisontella och vertikala avstånden till respektive tvärsektionsposition från den utsatta offsetpositionen. De rapporterade horisontella och vertikala avstånden inkluderar de tillämpade horisontella och vertikala konstruktionsförskjutningarna.

- Väg – Utsättningsmarkering

  Ger en förenklad visning av utsättningen som visar det vertikala avståndet (schaktning/fyllning) till vägens givna position. Lämpliga stations- och offsetvärden samt information om tvärsektioner (om släntanslutning sätts ut) rapporteras, baserat på vald metod för vägutsättning.

- Väg - XS‑information

  Ger information om alla utsatta delta för standardvägar samt en lista över de tvärsektionselement (vänster och höger) som definierar den givna tvärsektionen för den valda stationen.

Formatmallar för ytterligare vägrapporter kan laddas ner från sidan Program och verktyg på Hjälpportal för Trimble Access.