# Granska observationsförbättringar och installationsresultat

Använd informationen om observationsförbättringar efter en stationsetablering plus eller Fri station för att granska kvaliteten på observationerna och ta bort dåliga observationer. En residual är skillnaden mellan referensobjekt(ets/ens) kända position och dess observerade position.

- Vid en stationsetablering plus eller Fri station lagras inga observationer i jobbet förrän du lagrar stationsetableringen.
- En framåtobjektpunkt som inte redan finns i databasen har null förbättringar i skärmen Förbättringar.

För att visa standardavvikelserna för observationer vid varje punkt, tryck på Std avvik ‑tangenten.Skärmtangenten Std Dev är bara tillgänglig efter att alla satser slutförts.

Resultat av stationsetablering och Fri station

Tryck Avsluta för att visa Stationsetableringsresultat.

För att lagra Fristationen, tryck Avsluta och därefter Lagra.

För att granska en observation, väljer du den och trycker på Information.

Tryck + Punkt för att observera flera punkter.

För att navigera till en punkt, klicka + Punkt och därefter Navigera.

När en mätning är avslutad i en endast konventionell mätning kan programmet Trimble Access ge navigeringsinformation för fler punkter och funktionsknappen Navigera är tillgänglig.Tryck på Navigera för att navigera till en annan punkt.Om man är ansluten till en GPS‑mottagare eller använder en kontrollenhet med intern GPS kan programmet Trimble Access ge navigeringsinformation för alla punkter och funktionsknappen Navigera är tillgänglig.Tryck på Navigera för att navigera till en annan punkt.

Punktförbättringar

För att visa den observerade positionens genomsnitt och de individuella observationerna för en punkt på skärmen Punktförbättringar, trycker du på punkten.

Om förbättringarna för en observation är för stora, är det möjligen bättre att inaktivera observationen från satsen.

För att inaktivera en observation, markera denna och tryck på Använd.Närhelst Du gör en ändring i Punktförbättringar ‑skärmen, beräknas medelobservationerna, förbättringarna, och standardavvikelserna om.Om Du har mätt observationerna till en punkt i cirkelläge 1 och cirkelläge 2, inaktiveras observationen i motstående cirkelläge när du inaktiverar motsvarande observation i det andra cirkelläget.

Om du stänger av några (men inte alla) observationer till en bakåtobjektpunkt i en fri station, kommer den fria stationens lösning att påverkas och det kommer att finnas olika antal observationer för varje referensobjekt.

Om den aktuella stationsetableringen endast har ett referensobjekt, är Använd ‑skärmtangenten inte tillgänglig för observationer till riktpunkten bakåt.Observationer till riktpunkten bakåt används för att orientera observationer och kan inte raderas.

Om Du har tagit bort observationer. Visas -ikonen. Om Du hoppat över observationer i en sats, visas ingen ikon.

Punktdetaljer

Skärmen för Punktinformation visar information om genomsnittsobservationen för punkten.

Om det behövs kan du ändra på målhöjden eller prismakonstanten för samtliga observationer till den punkten.

om du granskar förbättringarna för en fri station, kan du ändra komponenterna som används för beräkningen av den fria stationen om:

- du valde alternativet beräkna stationens höjd
- den observerade punkten har en 3D-planposition

För att göra detta, trycker du på Används för och väljer:

- H (2D) för att endast använda de horisontella värdena för den punkten i beräkningen
- V (1D) för att endast använda de vertikala värdena för den punkten i beräkningen
- H, V (3D) för att endast använda både de horisontella och vertikala värdena för den punkten i beräkningen