# Sätta ut en polylinje

Polylinjer är två eller flera linjer eller bågar som är sammankopplade.Du kan, vid behov, skapa en polylinje från befintliga punkter på kartan.Se Skriva in en polylinje.

Innan du börjar, bör du konfigurera dina inställningar för visning av navigering. Du kan sätta ut relativt till en digital terrängmodell eller det givna höjdvärdet, om så krävs.

1. För att välja polylinjen:

   - Från kartan kan du:
     - Välja polylinjen och trycka på Utsättning.

     - Dubbeltryck på polylinjen på kartan.

     När du väljer en polylinje att sätta ut kan du trycka nära änden av den polylinje som du vill utse som start. Pilar ritas sedan ut på polylinjen för att markera riktningen. Om riktningen är felaktig kan du trycka på polylinjen för att avmarkera den och sedan trycka på den korrekta änden för att välja polylinjens önskade riktning på nytt. Eller, så kan du trycka och hålla på kartan och välja Omvänd riktning för polylinje i menyn.

     Om polylinjen har blivit förskjuten vänds inte offsetriktningen när polylinjens riktning vänds.

   - Tryck på i menyn, och välj Utsättning/Polylinjer.

2. I fältet Utsättning, väljer du metod och fyller sedan i de fält som krävs.Se Utsättningsmetoder för polylinjer nedan.

   Tryck på Sta - och Sta + eller bredvid fältenStation för att välja en station från listan, för att välja den station som ska sättas ut. Tryck på skärmknappen Startstation eller Slutstation, för att välja start- eller slutstation.

   Tryck på bredvid fältet Station för att visa skärmen Välj station, för att anpassa de tillgängliga stationerna vid en utsättning. Se Tillgängliga stationer för utsättning.

   Om stationsintervallets värde är null visas inga stationsetiketter. Om stationsintervallet är 0 visas stationsetiketterna för start- och slutstationerna plus eventuella PI-, PC- eller PT-stationer. Om stationsintervallet är ett numeriskt värde, visas etiketter för alla stationer (beroende på förstoringsskalan).

3. Aktivera omkopplaren Schaktning/Fyllning till yta, för att visa schaktning eller fyllning relativt till en yta under vid utsättning.

   1. Välj ytfilen från den aktuella projektmappen, i fältet Yta. Eller, så väljer du ytor på kartan från BIM-filer. Fältet Yta markerar antalet ytor som du har valt på kartan.

      Kontrollera att BIM-filen är inställd som valbar i Lagerhanteraren, om du inte kan välja ytor på kartan. Om knappen Urvalsläge på BIM-verktygsfältet är gul , trycker du på den och väljer läget Val av yta - Individuella ytor.

      Du kan välja läget Val av yta - Helt objekt, men vid användning av läget Helt objekt väljer programmet både den översta och nedersta yta och beräknar schaktning/fyllning till den yta som du är närmast.

   2. Ange en offset till ytan, i fältet Offset till yta, vid behov. Tryck på för att välja om offset ska tillämpas vertikalt eller vinkelrätt mot ytan.

   3. Tryck på Alternativ, för att visa avståndet till ytan på navigeringsskärmen för utsättning. Tryck på Redigera i grupprutan Deltan och välj V. avst. yta eller Vink.rätt avst. till ytdelta.Tryck på Godkänn.

4. Tryck på Information för att granska polylinjens definition.
5. Ange Antennhöjd eller Målhöjd, värdet på den station som skall sättas ut (om sådan finns), samt ytterligare detaljer såsom horisontella och vertikala offset.
6. Tryck på Starta.

7. Navigera till punkten.

   Navigeringsdelta för Relativt mot polylinje härleds genom att projicera din aktuella position parallellt med polylinjen för att beräkna värdet för Gå höger/Gå vänster, där värdet Gå framåt/Gå bakåt beräknas från den stationen längs polylinjen till målstationen.

   När utsättningsmetoden är Station på polylinje, Station/offset från polylinje eller Skevningsoffset, kan du redigera höjden.Tryck på Mellanslag eller och ange det nya höjdvärdet, för att redigera detta. Tryck på Mellanslag eller och sedan på bredvid fältet Designhöjd och välj Läs in den ursprungliga höjden igen, om du vill återställa den ursprungliga höjden efter redigeringen.

8. Tryck på Mät för att mäta punkten, när den är inom toleransen.

   Vid användning av ett Trimble SX12 skannande totalstation i TRK-läge med laserpekaren aktiverad visar skärmen Utsättning skärmknappen Markera punkt istället för skärmknappen Mät. Tryck på Markera punkt för att sätta instrumentet i STD-läge. Laserpekaren slutar blinka och flyttar sig för att positionera sig på EDM-platsen. Om du trycker på Godkänn för att lagra punkten, återgår instrumentet automatiskt till TRK-läge och laserpekaren börjar blinka igen. Om du vill mäta om och uppdatera delta för utsättningarna trycker du på Mät när du har tryckt på Markera punkt och innan du trycker på Godkänn. Se EDM-inställningar, för mer information.

9. Tryck på Godkänn för att lagra punkten.
10. Om du valde alternativet Visa före lagring kommer de utsatta delta du valde i skärmen Utsättningsalternativ att visas. Tryck på Lagra.
11. Programmet återgår till navigeringsskärmen, eller om du har valt flera objekt att sätta ut, så återgår programmet till listan Objekt att sätta ut.

## Utsättningsmetoder för polylinjer

När du sätter ut en station eller sätter ut mot en polylinje, kan du trycka på en annan station eller polylinje på kartan, för att förändra vad du sätter ut, och utsättningsinformationen i den intilliggande panelen uppdateras för att återspegla det nya valet.

Till polylinjen

Mät din position (1) relativt till en polylinje (2).

Avstånd längs polylinjen

Sätt ut avståndet längs en definierad polylinje (1) med avståndsintervallet (2).Värdena för avstånd och avståndsintervall är lutningsavstånd längs polylinjen, istället för horisontella avstånd.Metoden gör det möjligt att sätta ut positioner på en vertikal polylinje.

När du gör utsättningar med den här metoden kommer stationsvärdena som visas på kartan att vara horisontella.

Station på polylinjen

Sätt ut stationer (1) på en definierad polylinje vid stationens intervaller (2) längs polylinjen.

Station/offset från en polylinje

Sätt ut en punkt (1) parallellt med en station (3) på en definierad polylinje (2) och offset till vänster eller höger med ett horisontellt avstånd (4). Det givna höjdvärdet för punkten är detsamma som höjden för polylinjen vid den valda stationen.

Du kan även tillämpa en vertikal förskjutning.

Lutning från polylinje

Mät din position relativt till en lutning (2) som definierats på någon sida av en definierad polylinje (1). Varje lutande längd kan definieras med olika graderingar (3).

Använd Lutning vänster‑ fältet och Lutning höger‑ fältet för att definiera lutningstypen på ett av följande sätt:

- horisontell och vertikal längd
- lutning och lutande längd
- lutning och horisontell längd

Programmet rapporterar din position relativt till polylinjen och det vertikala avståndet som en schaktning (4) eller en fyllning (5) till lutningen.

Skevningsoffset

Sätt ut en punkt (1) med en skevning (2) från en station (3) på en definierad polylinje (4) och förskjut den till vänster eller höger med ett skevningsavstånd (5).Skevningen kan definieras av en deltavinkel till en polylinje framåt eller bakåt (6) vid räta vinklar till polylinjen som sätts ut, eller så kan skevningen definieras av ett azimut.Diagrammet visar en punkt som definierats av en skevning framåt och offset till höger.

Höjden för punkten kan definieras av:

- Lutning från polylinje - höjden beräknas utifrån en lutning från höjden på polylinjen vid den angivna stationen
- Delta‑värde från polylinje - höjden beräknas utifrån en lutning från höjden på polylinjen vid den angivna stationen.
- Skriv in – Höjden skrivs in.

Om polylinjen inte har någon höjd, måste höjden för punkten skrivas in.

Sidolutning från polylinje

1. Välj en Deriveringsmetod för släntkrön och fylla i lämpligt fält, för att definiera släntkrönet:

   1 – Offset och höjd.Ange en offset (4) från polylinjen, och höjden (5) för släntkrönets position.

   2 – Offset och lutning.Ange en offset (6) från polylinjen, och lutningsvärdet (7) från polylinjen till släntkrönets position.

   3 – Offset och vertikalt avstånd. Ange en offset (8) från polylinjen, och den vertikala skillnaden (9) från polylinjen till släntkrönets position.

   Om polylinjen definieras av punkter utan höjd, är Offset och höjd den enda tillgängliga deriveringsmetoden för släntkrönet.

2. Definiera sidolutningen:

   Ange värden för Släntskärning (1), Fyll slänt (2), och dikesbredd (3).

   Skärnings- och fyllningslutningar uttrycks som positiva värden. Du kan inte lägga till en väglinje efter en sidolutning.

   För att definiera en sidolutning med endast en schakt-/fyllningsslänt, låter du värdet för den andra lutningens fält vara ”?”.

När du sätter ut en släntlutning kommer släntkrönet, och i förekommande fall, släntskärningens släntkrön att visas på kartan så att de kan väljas och sättas ut.