# Instrumentets video

För att visa Videoströmmen från instrumentet, trycker du på i kartans verktygsfält eller trycker på Instrumentsymbolen i statusfältet för att öppna skärmen Instrumentfunktioner och trycker sedan på Video.

Videoströmmen är tillgänglig när du är ansluten till ett Trimble SX10 eller SX12 skannande totalstation eller ett Trimble VX Spatial Station eller Trimble S Series totalstation som har tekniken Trimble VISION.

Använd videoströmmen från instrumentets inbyggda kamera för att:

- Se teleskopets synfält på kontrollenhetens skärm, vilket eliminerar behovet av att titta genom teleskopet.
- Styr instrumentets rörelser på skärmen Video.
- Ta bilder.
- Se objekt i 3D‑format från flera källor, som överlägg på Videoskärmen.
- Mät med DR på ett enklare sätt.
- Kontrollera att alla nödvändiga mätningar har skett.
- Dokumentera viktig visuell information, som exempelvis platsförhållanden.

Tryck på i Videoverktygsfält för att växla tillbaka till kartan.

Du kan använda CAD-verktygsfältet för att skapa linje-, båg, och polygonfunktioner med hjälp av kontrollkoder medan du mäter punkter. För att visa CAD-verktygsfältet i videoströmmen måste du först ha aktiverat CAD-verktygsfältet på kartan, startat en mätning och öppnat formuläret Mät detaljpunkt eller Mätkoder. Tryck på i kartans verktygsfält för att växla till videoströmmen och mäta punkter med hjälp av CAD verktygsfält.

Kamerans noggrannhet

Instrument som är utrustade med Trimble VISION teknologi har en eller flera inbyggda kameror.

För alla instrument, om kameran som används inte är koaxial med EDM behöver du ett avstånd för att korrigera parallaxfelet.

När du använder ett Trimble SX10 eller SX12 skannande totalstation:

- Telekameran är koaxial, så det finns inget parallaxfel.
- Den primära och översiktskameran är inte koaxiala.
- EDM mäter automatiskt avstånd när skärmen Video är öppen, så EDM måste inte vara i spårningsläge.När EDM får en retur, visas det inre hårkorset i skärmen Video och korrigerar för alla parallaxfel.

När du använder ett Instrument i Trimble VX eller S-serien som har Trimble VISION-teknik:

- Instrumentet har en enda kamera som inte är koaxial.
- Du måste ställa in EDM i spårningsläge för att hämta ett avstånd så att det inre hårkorset i skärmen Video visas och korrigerar för parallaxfelet.

På grund av videobildens upplösning kan det bli upp till en pixels skillnad mellan korshåret i videon och korshåret som ses i teleskopet. Denna skillnad kan ses hos all data inlagd över videobilden.

Snapshot‑bilder som tas mellan 3°36' (4 gon) och zenit kommer inte matchas direkt till punktinformationen i Trimble RealWorks Survey.

Dataöverlägg på videoskärmen

Funktioner som definierats i 3D läggs in över videobilden för att visa dem i 3D-format. Objekt inlagda över videobilden kan komma från flera källor:

- punkter, linjer, bågar och polylinjer i jobbet
- punkter från länkade jobb och länkade CSV-filer
- länkade BIM-modeller (endast video i SX10/SX12)
- länkade punkt- och linjefiler (DXF, LandXML, 12da, shapefiler)
- länkade vägfiler (RXL, LandXML, GENIO)
- skannade punktmoln från skanningfiler av typen .rwcx och .tsf
- punktmoln för inspektioner som skapats med Cogo-funktionen ytinspektion

För att hantera den information som visas på skärmen Video trycker du på i verktygsfältet för Video.

Tryck på för att öppna Video Inställningar och ändra inställningarna i gruppen Kartfiler, om du vill ändra utseendet på data i Video. Se Videoinställningar.

- Objekt kan endast visas om de är definierade i 3D. Detta erfordrar att en 3D stationsetablering har gjorts, med definierad stations- och instrumenthöjd.
- Objekt som visas på videoskärmen kan inte väljas.
- Endast plankoordinater visas. Om du inte har definierat en projektion visas enbart punkter som lagrats som plankoordinater.
- Om det finns två punkter med samma namn i databasen visas den punkt med högre sökklass.Se Sökregler för databas för mer information om hur programvaran använder sökklasser.