# Släntanslutning

Släntanslutningen är den punkt där den givna sidlutningen genomskär marken.

Släntlutningens verkliga skärningspunkt med den befintliga markytan – släntanslutningspunkten – bestäms iterativt (genom upprepning).Programmet beräknar skärningen mellan ett horisontellt plan som passerar genom aktuell position samt antingen skär‑ eller fyllsläntlutningen, vilket visas i följande diagram, där x n är värdet för Gå till höger/vänster.

Planvyn visar den beräknade släntanslutningspositionen. Det beräknade lutningsvärdet (i blått) och det teoretiska lutningsvärdet visas längst upp på skärmen.

Tvärsektionen som visas är riktad mot ökande stationer. Den aktuella positionen och det beräknade målet visas. En linje dras (i blått) från släntkröns/släntfotspositionen till den aktuella positionen för att ange den beräknade lutningen.

Gröna linjer markerar om släntanslutningen har angivna konstruktionsoffsetar. Den mindre enkelcirkeln anger den beräknade släntanslutningen och dubbelcirkeln anger den valda positionen justerad för de(n) specificerade konstruktionsförskjutning(en/erna). Konstruktionsförskjutningarna visas endast efter att dessa applicerats.

## Släntanslutning för utsatta delta

För att konfigurera visningen av den utsatta informationen på skärmen Bekräfta utsatta deltan som visas innan punkten lagras om du har aktiverat Visa före lagring, se Punktinformation för utsättningskontroll.

För att visa skärmen för rapport om släntanslutningens delta, trycker du på Rapport på skärmen Bekräfta utsatta delta eller skärmen Granska jobb.

De horisontella och vertikala avstånden från släntkrönet till mittlinjen visas. Om släntlutningen inkluderar ett urschaktat dike kommer rapporten inkludera släntkrönspositionen vid den urschaktade släntfoten. De rapporterade värdena undantar specificerade konstruktionsförskjutningar.

Se diagrammet nedan:

Där:

A | = | Avstånd till mittlinje
B | = | Horisontell längd till släntkrönet
C | = | Vertikal längd till släntkrönet
D | = | Lutning
E | = | Lutande längd till gångjärnspunkten
F | = | Horisontell konstruktionsförskjutning
G | = | Dikesoffset
H | = | Släntkrön
J | = | Släntanslutning

Värdet i fältet för Lutande Längd till släntkrön+ Konstr.offset. inkluderar specificerade värden och rapporterar lutande längd från släntkrönet till Utsättningskontrollpositionen.Värdet är noll (?) om det inte finns en specificerad horisontell konstruktionsförskjutning eller den horisontella konstruktionsförskjutningen har applicerats horisontellt.