# Definiera ytterligare punkter för LandXML-väglinjevägar

Använd Ytterligare punkter för att definiera konstruktionselement som till exempel huvudpositioner för ett dräneringssystem eller tvärsektioner för en väg.

Du kan skriva in eller importera dem från en CSV‑fil eller LandXML-fil.

Två format stöds, vid import av punkter från en CSV-fil:

- Station och offset där respektive position i filen måste vara definierad av en sektion och en offset, och, eventuellt en höjd och kod i den ordningsföljden. Se följande:

  1+000.000, 0.250, 20,345, ,
  1+000.000, -5000, 25,345, Avslut trottoarkant
  1+000.000, 4500, , Lyktstolpe
  1+000.000,7000, 25,294, Börja ljudvägg

- Nordlig och östlig där respektive position i filen måste vara definierad av en nordlig och östlig, och eventuellt en höjd och kod i den ordningsföljden. Se följande:

  5000,000, 2000,000,20,345, ,
  5000,000,2100,000,25,345, Avslut trottoarkant
  5000.000,2200,000, , Lyktstolpe
  5000,0002300,000,25,294, Börja ljudvägg

För båda filformaten, där punkter har null-höjd, kan du välja att använda höjden för den vertikala linjeföringen vid stationsvärdet för punkten.

Vid import konverteras nord- och östkoordinater i CSV- eller LandXML-filen till stations- och förskjutningsvärden i förhållande till vägen.

För att lägga till extrapunkter i den valda väglinjedefinitionen:

1. Tryck på Extrapunkter.
2. För att importera punkter från en fil:
   1. Tryck på Importera.

   2. Tryck på och välj filen. Tryck på Godkänn.

      De importerade punkterna listas i skärmen Extrapunkter.

3. Skriva in punkter:
   1. Tryck på Lägg till.
   2. Ange punktens sektion och sidmått.
   3. Ange Höjd och Kod om så krävs.
   4. Tryck på Lagra.
   5. Fortsätt att lägga till punkter efter behov.
   6. Tryck på Stäng, när du är klar.

   För att infoga en punkt, trycker du på den punkt som du vill att den nya punkten ska hamna efter och trycker på Infoga.

4. Tryck på Godkänn.
5. Mata in de andra vägkomponenterna eller tryck på Lagra för att lagra vägdefinitionen.