# Etablera en skanningstation

Om instrumentet är ett Trimble SX10 eller SX12 skannande totalstation, kan du ställa in instrumentet på en punkt där koordinaterna inte är kända och skapa en skanningstation.Vid användning av en skanningstation, kan du endast fånga skanningar och panoraman. Programvaran skapar automatiskt ett virtuellt referensobjekt, Referensobjektxxxx (där xxxx är en unik ändelse, t.ex. Referensobjekt0001), genom att använda den aktuella instrumentorienteringen som azimut. Skanningar som fångats vid skanningsstationer visas i mitten av projektområdet i kartans planvy.

För att utföra skanningar samtidigt som vanliga mätningar ställer du in instrumentet på en känd plats och utför en vanlig stationsetablering.

1. Tryck på och välj Mätning/<Profilnamn> / Skanningstation.

2. Ställ in dekorrektioner som associeras med instrumentet.

   Om skärmen Korrektioner inte visas, trycker du på Alternativ och anger korrektionsinformationen.

3. Ange Instrumentpunktens namn.

4. Tryck på Nästa.

   Skärmen Skanning visas och Skanningstationens nummer och antalet skanningar eller panoramor som har fångats vid denna station visas överst på skärmen.

5. Fånga skanningen eller panoramat som vanligt.Se Skanna med ett SX10 eller SX12 och Att fånga ett panorama.

   Det är enbart skanningar som fångats vid den aktuella skanningstationen som visas på skärmen Skanning eller Panorama.

6. Om du flyttar instrumentet, bör du i skärmen Skanning eller Panorama trycka på +Station för att definiera nästa skanningstation efter behov.Tryck på Nästa för att återgå till skärmen Skanning eller Panorama.