# Sätta ut en linje

Innan du börjar, bör du konfigurera dina inställningar för visning av navigering. Du kan sätta ut relativt till en digital terrängmodell eller det givna höjdvärdet, om så krävs.

1. För att välja linjen:

   - Från kartan kan du:
     - Välja linjen och trycka på Utsättning.
     - Välj de två punkter som definierar linjen, tryck och håll sedan på kartan och välj Sätta ut linje.
     - Dubbelklicka på linjen i kartan.

     När du väljer en linje att sätta ut kan du trycka nära änden av den linje som du vill utse till start. linjens början.Pilar ritas sedan ut på linjen för att indikera riktningen.Om riktningen är felaktig kan man klicka på linjen för att avmarkera den och sedan klicka på den korrekta änden för att få linjens önskvärda riktning.Alternativt kan man trycka och hålla i kartan och välja Omvänd Linjeriktning från menyn.

     Om linjen har blivit förskjuten vänds inte offsetlinjens riktning när linjeriktningen blir omvänd.

   - Från huvudmenyn, trycker du på och väljer Utsättning/Linjer. Tryck på bredvid fältet Linjenamn och väljer:
     - Listaför att öppna en lista över tidigare definierade linjer att välja från.
     - Två punkter för att definiera linjen från två punkter.
     - Azimut för att definiera bågen med en startpunkt och ett azimutvärde (bäring).

2. I fältet Utsättning, väljer du metod och fyller sedan i de fält som krävs.Se Utsättningsmetoder för linjer nedan.

   Tryck på Sta - och Sta + eller bredvid fältenStation för att välja en station från listan, för att välja den station som ska sättas ut. Tryck på skärmknappen Startstation eller Slutstation, för att välja start- eller slutstation.

   Tryck på bredvid fältet Station för att visa skärmen Välj station, för att anpassa de tillgängliga stationerna vid en utsättning. Se Tillgängliga stationer för utsättning.

   Om stationsintervallets värde är null visas inga stationsetiketter. Om stationsintervallet är 0 visas stationsetiketterna för start- och slutstationerna plus eventuella PI-, PC- eller PT-stationer. Om stationsintervallet är ett numeriskt värde, visas etiketter för alla stationer (beroende på förstoringsskalan).

3. Aktivera omkopplaren Schaktning/Fyllning till yta, för att visa schaktning eller fyllning relativt till en yta under vid utsättning.

   1. Välj ytfilen från den aktuella projektmappen, i fältet Yta. Eller, så väljer du ytor på kartan från BIM-filer. Fältet Yta markerar antalet ytor som du har valt på kartan.

      Kontrollera att BIM-filen är inställd som valbar i Lagerhanteraren, om du inte kan välja ytor på kartan. Om knappen Urvalsläge på BIM-verktygsfältet är gul , trycker du på den och väljer läget Val av yta - Individuella ytor.

      Du kan välja läget Val av yta - Helt objekt, men vid användning av läget Helt objekt väljer programmet både den översta och nedersta yta och beräknar schaktning/fyllning till den yta som du är närmast.

   2. Ange en offset till ytan, i fältet Offset till yta, vid behov. Tryck på för att välja om offset ska tillämpas vertikalt eller vinkelrätt mot ytan.

   3. Tryck på Alternativ, för att visa avståndet till ytan på navigeringsskärmen för utsättning. Tryck på Redigera i grupprutan Deltan och välj V. avst. yta eller Vink.rätt avst. till ytdelta.Tryck på Godkänn.

4. Tryck på Information för att granska linjens definition.
5. Ange Antennhöjd eller Målhöjd, värdet på den station som skall sättas ut (om sådan finns), samt ytterligare detaljer såsom horisontella och vertikala offset.
6. Tryck på Starta.

7. Navigera till punkten.

   När utsättningsmetoden är Station på linje, Station/offset från linje eller Skevningsoffset, kan du redigera höjden. Tryck på Mellanslag eller och ange det nya höjdvärdet, för att redigera detta. Tryck på Mellanslag eller och sedan på bredvid fältet Designhöjd och välj Läs in den ursprungliga höjden igen, om du vill återställa den ursprungliga höjden efter redigeringen.

8. Tryck på Mät för att mäta punkten, när den är inom toleransen.

   Vid användning av ett Trimble SX12 skannande totalstation i TRK-läge med laserpekaren aktiverad visar skärmen Utsättning skärmknappen Markera punkt istället för skärmknappen Mät. Tryck på Markera punkt för att sätta instrumentet i STD-läge. Laserpekaren slutar blinka och flyttar sig för att positionera sig på EDM-platsen. Om du trycker på Godkänn för att lagra punkten, återgår instrumentet automatiskt till TRK-läge och laserpekaren börjar blinka igen. Om du vill mäta om och uppdatera delta för utsättningarna trycker du på Mät när du har tryckt på Markera punkt och innan du trycker på Godkänn. Se EDM-inställningar, för mer information.

9. Tryck på Godkänn för att lagra punkten.
10. Om du valde alternativet Visa före lagring kommer de utsatta delta du valde i skärmen Utsättningsalternativ att visas. Tryck på Lagra.
11. Programmet återgår till navigeringsskärmen, eller om du har valt flera objekt att sätta ut, så återgår programmet till listan Objekt att sätta ut.

## Utsättningsmetoder för linjer

När du sätter ut en station eller sätter ut mot en linje, kan du trycka på en annan station eller linje på kartan, för att förändra vad du sätter ut, och utsättningsinformationen i den intilliggande panelen uppdateras för att återspegla det nya valet.

Till linjen

Mät din position (1) relativt till en definierad linje (2).

Avstånd längs linje

Sätt ut avståndet längs en definierad linje (1) med avståndsintervallet (2).Värdena för avstånd och avståndsintervall är lutande avstånd längs linjen, istället för horisontella avstånd.Den här metoden gör det även möjligt att sätta ut positioner på en vertikal linje.

När du gör utsättningar med den här metoden kommer stationsvärdena som visas på kartan att vara horisontella.

Sektion i linjen

Sätt ut punkter (1) på en definierad linje vid stationens intervaller (2) längs linjen.

Sektion/offset från linje

Sätt ut en punkt (1) parallellt med stationen (3) på en definierad linje (2) och offset till vänster eller höger med ett horisontellt avstånd (4).Det givna höjdvärdet för punkten är detsamma som linjens höjs vid den valda stationen.

Du kan även tillämpa en vertikal förskjutning.

Lutning från linje

Mät din position relativt till en lutande längd (2) som definierats på någon sida av en definierad linje (1).Varje lutande längd kan definieras med olika graderingar (3).

Använd Lutning vänster‑ fältet och Lutning höger‑ fältet för att definiera lutningstypen på ett av följande sätt:

- horisontell och vertikal längd
- lutning och lutande längd
- lutning och horisontell längd

Programmet rapporterar din position relativt till linjen och det vertikala avståndet som ett schakt (4) eller en fyllning (5) till lutningen.

Skevningsoffset

Sätt ut en punkt (1) med en skevning (2) från en station (3) på en definierad linje (4) och förskjut den till vänster eller höger med ett skevningsavstånd (5).Skevningen kan definieras av en deltavinkel till en linje framåt eller bakåt (6) vid räta vinklar till linjen som sätts ut (4), eller så kan skevningen definieras utifrån ett azimut-värde.Diagrammet visar en punkt som definierats av en skevning framåt och offset till höger.

Höjden för punkten kan definieras av:

- Släntlutning från linje – Höjden beräknas utifrån en lutning från höjden på linjen vid den angivna stationen
- Delta‑värde från linje – Höjden beräknas utifrån delta‑värdet från höjden på linjen vid den angivna stationen.
- Skriv in – Höjden skrivs in.

Om punkten inte har någon höjd, måste höjden för punkten skrivas in.