# Mäta en punkt relativt till en 3D-axel

1. Tryck på och välj Mätning/Mät 3D-axlar.

2. Skriv in eller mät de två punkter som definierar en 3D-axel.

3. Tryck på Optioner och välj formatet för visningen av delta för de uppmätta punkterna relativt axeln.

4. Tryck på Nästa.

   Instrumentet sätts automatiskt i läget TRK. När programmet Trimble Access tar emot ett avstånd uppdateras deltafälten automatiskt.

   Om du inte mäter mot ett prisma använd Instrumentfunktionerna för att ställa in läget DR.

   Man kan godkänna TRK‑mätningen, eller tryck på Mätning för att göra en STD‑mätning.

   Programmet Trimble Access rapporterar koordinaterna och höjden för den uppmätta punkten, och ortogonalen och vertikala delta från punkten relativt till 3D-axeln (se diagrammen nedan).

5. Ange Punktens namn, och Koden, om så krävs.

   Beskrivningar och attribut stöds inte.

6. Tryck på Lagra.

Följande diagram och tabell beskriver rapporterade ortogonala delta i standardformat.

1 | Punkt 1 för definition av 3D-axel | 4 | Horisontell offset till 3D-axel
2 | Punkt 2 för definition av 3D-axel | 5 | Vinkelrät offset till ortogonal punkt på 3D-axel
3 | Uppmätt punkt | 6 | Radiell offset till ortogonal punkt på 3D-axel

Följande diagram och tabell beskriver rapporterade vertikala delta i standardformat.

1 | Punkt 1 för definition av 3D-axel | 4 | Horisontell offset till 3D-axel
2 | Punkt 2 för definition av 3D-axel | 5 | Vertikal offset till vertikal punkt på 3D-axel
3 | Uppmätt punkt | 6 | Radiell offset till vertikal punkt på 3D-axel

Programmet Trimble Access rapporterar även:

- avstånd från Punkt 1 och Punkt 2 till den beräknade ortogonalen på 3D-axeln
- avstånd från Punkt 1 och Punkt 2 till den beräknade vertikala punkten på 3D-axeln
- koordinater och höjd för de beräknade ortogonala och vertikala punkterna på 3D-axeln

Om punkt 1 och 2 definierar en vertikal axel visas alla vertikala delta som null (?).