# För att växla mellan instrument

I en integrerad mätning, ansluts kontrollenheten till båda enheterna samtidigt. Detta medför att det går snabbt att växla mellan instrumenten.

För att växla från ett instrument till ett annat, gör något av följande:

- Tryck på statusfältets statusrad.
- Välj Mät/växla till <survey style type>.
- Tryck på Växla till och välj sedan Växla till <typ av mätprofil>.
- Konfigurera en av kontrollenhetens funktionsknappar för att Växla till TS/GNSS och tryck sedan på denna knapp.Se Favoritskärmar och funktioner.

Identifiera det instrument som för närvarande är "aktivt", i en integrerad undersökning genom att titta på symbolerna som visas i statusfältet eller den information som visas i statusfältets statusrad.

Om du använder en GNSS‑mottagare med en inbyggd lutningssensor eller ett aktivt mål kan eBubblan visas men auto‑mät lutning stöds inte för alla konventionella mätningar och inga lutningsvarningar avges.

Om du använder IMU-lutningskompensation för RTK-delen av den integrerade mätningen, tillämpas inte lutningskompensationen för de konventionella mätningarna. Se till att nivellera stången när du använder konventionella totalstationsmätningar eller när du använder Exakt höjd vid mätning av en väg.

Det finns vissa Trimble Access-skärmar där du inte kan växla instrument, exempelvis Kontinuerlig detaljmätning.

Inmätning / Mät punkter

Om du byter instrument under en integrerad mätning när du använder Inmätning (konventionell), kommer programmet automatiskt växla till skärment för Mätpunkter (GNSS) och tvärtom.

Punktnamnet sätts default till nästa tillgängliga namn.

Koden sätts default till den senast sparade koden.

Byt instrument innan du ändrar punktnamn och kod. Om du skriver in ett punktnamn eller en kod innan byte av instrument, kommer dessa inte vara standardvärde efter bytet.

Mät Koder

När du byter instrument kommer det aktiva instrumentet att användas vid nästa mätning.

Kontinuerlig detaljmätning

Endast en Kontinuerlig detaljmätning är möjlig åt gången.

Du kan inte byta instrument i Kontinuerlig detaljmätning under en Kontinuerlig detaljmätning.

För att byta instrumentet som används i en Kontinuerlig detaljmätning, trycker du på Esc för att avsluta Kontinuerlig detaljmätning och sedan starta om Kontinuerlig detaljmätning.

Du kan växla instrument om en skärm för Kontinuerlig detaljmätning är öppen men körs i bakgrunden. Om du växlar instrument medan Kontinuerlig detaljmätning körs i bakgrunden och sedan gör skärmen för Kontinuerlig detaljmätning till den aktiva skärmen så växlar programmet automatiskt till det instrumentet med vilket du startade Kontinuerlig detaljmätning.

Utsättning

När man byter instrument ändras den grafiska utsättningsdisplayen.

Om man växlar instrument när den grafiska displayen körs i bakgrunden och sedan gör den grafiska utsättningsdisplayen till den aktiva skärmen så växlar programmet automatiskt till det senast använda instrumentet.

Om man byter instrument och det finns en vertikal offset till en yta angiven i mätprofilen, kommer den vertikala offseten från den mätprofil som senast lades till i jobbet att användas (om du inte manuellt ändrar den vertikala offseten i fältet Offset till DTM (vertikal) på skärmen för kartans inställningar eller genom att trycka på Alternativ på skärmen för utsättning).