# Krav för detaljpunkter

Detaljpunkter definierar vanligtvis bulthål eller borrhålspositioner i tunneln och används även för att definiera spränghål i tunnelytan eller hål för installation av rör. Alla detaljpunkter definieras med station, offsetvärden och en metod.

Du kan mata in detaljpunkter som en del av tunneldefinitionen med hjälp av skärmen Utsättning i Trimble Access. Eller, så kan du designa detaljpunkter i Trimble Business Center och sedan spara dem som en TXL-fil för användning i Trimble Access, eller så kan du importera angivna positioner från en CSV-fil. Se Lägga till detaljpunkter, för att mata in eller importerar detaljpunkter.

Att sätta ut positioner med hjälp av Trimble Access Tunnlar avser processen att sätta ut de designade positionerna och fysiskt markera placeringen av detaljpunkter på tunnelytan så att borrutrustning kan styras till rätt plats för varje punkt för att borra hålet och installera bulten eller röret. Se Sätta ut fördefinierade positioner.

Metoder för detaljpunkter

De typer av detaljpunkter som stöds är:

- Slutyta spränghål
- Bulthål med följande metoder:
  - Radiell
  - horisontellt
  - Vertikalt
  - Flera radiella
- Rör

Se följande diagram:

1

Spränghål

2

Radiell

3

horisontellt

4

Vertikalt

5

Flera radiella

6

Poly linje

7

Mittpunktsoffset

8

Intervall

9

Rör

Utsättning av spränghål

Se tabellen nedan för detaljpunkter för spränghål.

1

Spränghålsposition

2

Inskriven position

3

Given yta

4

Tunnelyta

5

Tunnellinje

Utsättning av bulthål

Se diagrammet nedan för att ange detaljpunkter för bulthål som definieras av de radiella (inklusive flera radiella), horisontella och vertikala metoder.

1

Detaljpunkten definierad radiellt

2

Detaljpunkten definierad horisontellt

3

Detaljpunkten definierad vertikalt

4

Inskriven position

5

Given yta

6

Tunnelyta

7

Mittpunkt för radiell position

Utsättning av rör

Sätt ut rörpositioner för att installera en rörbåge som sträcker sig på längden längs den planerade tunnelinriktningen för att förstärka taket på arbetsområdet. Vanligtvis installeras en serie rörbågar med jämna mellanrum (ett rörparaply eller baldakinrör) under hela den sekventiella utgrävningen av tunneln.

1

Poly linje

2

Rörparaply

3

Horistonell offset (rörets start)

4

Vertikal offset (rörets start)

5

Horisontell offset (rörets slut)

6

Vertikal offset (rörets slut)

7

2D-avstånd längs linjegeometrin.

Importerade krav för detaljpunkter

Det går inte att importera utsättningspunkter från metoden Flera Radiella.

Det format som krävs för CSV-filen är:

StartStation, SlutStation, Typ, Horis.Offset, Vert.Offset, Kod, Riktning, Yta, Extra. Horis.Offset, Extra.Vert.Offset, Längd.

Se följande exempel på format för varje utsättningsmetod:

Detaljpunkter | Metod | Värden | Exempel
--- | --- | --- | ---
Slutyta spränghål | Spränghål | StartStation, SlutStation, Typ, Horis.Offset, Vert.Offset, Kod | 40,60,Blasthole,0.5,‑0.5,Blast hole
Radiella bulthål | Radiell | StartStation, SlutStation, Typ, Horis.Offset, Vert.Offset, Kod, Riktning, Yta, Horis. Centrum, Vert. Centrum | 0,40,Radial,‑3.2,2.2,Bolt hole,,S2,1.05,0.275
Horisontella bulthål | horisontellt | StartStation, SlutStation, Typ, Horis.Offset, Vert.Offset, Kod, Riktning, Yta | 0,20,Horizontal,,3.1,Bolt hole,Right,S2
Vertikala bulthål | Vertikalt | StartStation, SlutStation, Typ, Horis.Offset, Vert.Offset, Kod, Riktning, Yta | 0,,Vertical,3.2,,Bolt hole,Up,S2
Rör | Rör | StartStation, SlutStation, Typ, Horis.Offset, Vert.Offset, Kod, Slut. Horis.Offset, Slut.Vert.Offset, Rörlängd | 0,,Pipe,‑1.0,2.5,Pipe,-1.1,2.6,5.0

- Värden för ytans namn, kod, horisontell och vertikal offset är valfria.
- Om Ytans namn inte finns angivet eller om Ytans namn inte är tillämpbart för det angivna Stationsintervallet används den första mallens yta för det stationsintervall som används.
- Värdet i Metod måste vara något av följande: Spränghål, Horisontell, Vertikal, Radiell, Rör.
- Värdet i Riktning måste vara något av följande: Upp, Ner, Vänster, Höger eller tomt (för radiell offset, spränghål eller rör).