# Alternativ för instrumentets kamera

Det här avsnittet beskriver kamerans funktioner på ett instrument som är utrustat med Trimble VISION teknologi.

För att öppna kamerans alternativ, trycker du på i verktygsfältet för Video.

De optioner som är tillgängliga är beroende av det anslutna instrumentet.

Trimble SX10 eller SX12 skannande totalstation

Konfigurerade kameraalternativ för Trimble SX10 skannande totalstation gäller för översikt, primär och Telekameror.Det är endast alternativen för vitbalans som är tillämpliga på lodkameran.

### Ljusstyrka

Kontrollerar bilders och videobilders ljusstyrka på kontrollenhetens skärm.Öka ljusstyrkan för att ljusa upp skuggor och mellantoner i en bild utan att påverka högdagrar.

### Skärpa

Skärpan styr hur snabbt informationen i en bilds kant förändras på en kontrollenhets skärm och även för den tagna bilden.Öka skärpan för skarpare övergångar och mer tydligt definierade kanter.

En ökning av skärpan ökar även mängden brus i bilden; bilder med för hög skärpa kommer att bli grynigare.

### Punktexponering

Vid tagning av en bild med jämn belysning, rekommenderar Trimble att man ställer in Spot-exponering på Avså att ljusnivåerna mäts över hela bildrutan, och att exponeringen är jämn utan att framhäva ett visst område. Detta gör att ljusa och mörka områden i bilden är balanserade.

Vid riktning av instrumentet, eller för bilder i ojämna ljusförhållanden rekommenderar Trimble att inställningen Punktexponering ställs in på Genomsnitt.När du väljer Genomsnitt, kommer programvaran att dela upp rektangeln i fyra lika stora delar och beräkna den genomsnittliga exponeringen för att justera exponeringen för hela bilden.SE visas under mittrektangeln och enbart området innanför rektangeln används för att mäta ljusnivåerna.Tryck på bilden för att flytta rektangeln till en annan position.

### Vitbalans

Vitbalans kontrollerar ljusnivåerna i videobilder på kontrollenheten och i tagna bilder.Standardvärdet är Auto.I de flesta fallen får de korrekt färg i dina bilder genom att låta den här inställningen stå på Auto.

Om du arbetar under extrema eller ovanliga ljusförhållanden, så kan du få en mer realistiskt färg genom att välja något av följande:

- Utomhus, välj Dagsljus i ljusinställningarna.
- Artificiellt ljus, välj Glödlampa.
- Utomhus, i mulet väder, väljer du Mulet i ljusinställningarna.

### Manuell fokus

Kryssrutan Manuell fokus visas bara när Telekameran används.Markera kryssrutan för att inaktivera autofokus och tryck sedan på pilarna för att justera kamerans fokus.MF visas under centrumrektangeln när den är aktiverad.Manuell fokus är särskilt användbar när kameran har fokuserat automatiskt på ett närliggande objekt som är på ett annat avstånd än det objekt du vill fokusera på.

Trimble S7 eller S9 totalstation

### Vitbalans

I de flesta fall går det att få en korrekt färggestaltning genom att välja Auto och därefter välja Motivtyp.Om bilden däremot innehåller nyanser är det bättre att manuellt justera vitbalansen genom att trycka på Manuell, och därefter ta om bilden.Tryck på Ställ in vitbalans för att lagra de nya inställningarna för vitbalans.

### Motivtyp

Välj Motivtyp som bäst passar dina ljusförhållande:

- Utomhus eller starkt ljus, välj Starkt solljus eller Dagsljus.
- Vid artificiellt ljus välj Halogen.
- Vid fluorescerande ljus välj Varmt fluorescerande eller Kallt fluorescerande.

### Ställ in vitbalans

Tryck på Ställ in vitbalans för att anpassa vitbalansen till innehållet i den aktuella ramen.Dessa inställningar används till du trycker på Ställ in vitbalans igen.

Den här inställningen antar att medelfärgen för bildramen i videoskärmen är mellangrå. Om detta inte är fallet, rekommenderar Trimble att man placerar ett medelgrått kort framför kameran och fokuserar på detta innan du trycker på Ställ in vitbalans.

### Punktexponering

Vid tagning av en bild med jämn belysning, rekommenderar Trimble att man ställer in Spot-exponering på Avså att ljusnivåerna mäts över hela bildrutan, och att exponeringen är jämn utan att framhäva ett visst område. Detta gör att ljusa och mörka områden i bilden är balanserade.

När man riktar instrumentet i ojämna ljusförhållanden rekommenderar Trimble att punktexponering aktiveras. När funktionen är aktiverad används bara mittrektangeln för att mäta ljusnivåerna. Programvaran delar upp mittrektangeln i fyra fönster och jämför dem för att justera bildens exponering.

Om du väljer:

- Medelvärde, programvaran beräknar medelvärdet för de fyra fönsterna och använder det för att justera exponeringen.

- Belysa, programvaran väljer det mörkaste fönstret och justerar exponeringen så att det mörkaste fönstret får rätt ljussättning.

  Använd t.ex. Belysa när man tar en bild av ett mörkt hus framför en ljus himmel. Programvaran belyser det mörka huset.

- Skugga, programvaran väljer det ljusaste fönstret och justerar exponeringen så att det ljusaste fönstret får rätt ljussättning.

  Använd t.ex. Skugga när man tar en bild ut genom ett fönster.Objekten utanför fönstret skuggas så att de blir mer synliga.

Trimble VX Spatial Station eller totalstationerna S6/S8 med Trimble VISION teknologi

### Ljusstyrka

Kontrollerar bilders och videobilders ljusstyrka på kontrollenhetens skärm.Öka ljusstyrkan för att ljusa upp skuggor och mellantoner i en bild utan att påverka högdagrar.

### Kontrast

Kontrollerar bilders och videobilders kontrast på kontrollenhetens skärm.Ökning av kontrasten ger bilderna mer lyster. Minskning av kontrasten gör bilderna gråare.

### Vitbalans

Vitbalans kontrollerar ljusnivåerna i videobilder på kontrollenheten och i tagna bilder.

Välj den inställning för vitbalans som bäst passar dina ljusförhållande:

- Utomhus, välj Dagsljus i ljusinställningarna.
- Artificiellt ljus, välj Glödlampa.
- Lysrörsbelysning, välj Fluorescerande.