# För att konfigurera en internetdatalänk för en rover

1. Tryck på och välj Inställningar / Mätprofiler.Välj den mätprofil som krävs. Tryck på Edit.
2. Välj Datalänk för rover.
3. Sätt fältet Typ till Internet‑anslutning.

4. Tryck på för att öppna fliken GNSS-korrektionskälla på skärmen Anslutningar och välj den GNSS-korrektionskälla som du har konfigurerat och tryck sedan på Godkänn, för att välja GNSS-korrektionskälla (dit programmet Trimble Access laddar upp RTK-korrigeringar).

   - Tryck på Ny, för att konfigurera inställningar för en ny GNSS-korrektionskälla.

   - Välj källan i listan och tryck på Redigera, för att ändra inställningarna för en befintlig GNSS-korrigeringskälla.

   Se Alternativ för GNSS-korrektionskälla för rovern, för mer information.

5. Markera kryssrutan Fråga efter GNSS-internetkälla om du vill att programmet ska fråga vilken GNSS-internetkälla som ska användas i början av varje mätning.

6. Tryck på för att öppna skärmen GNSS-internetkälla och välja den GNSS-internetkälla som krävs och sedan trycka på Godkänna, för att välja GNSS-internetkälla (hur GNSS-rovern ansluter till internet för GNSS-korrektioner).

   - Tryck på Lägg till, för att konfigurera inställningar för en ny GNSS-internetkälla.

   - Välj källan i listan och tryck på Redigera, för att ändra inställningarna för en befintlig GNSS-korrektionskälla.

   Se Alternativ för roverns GNSS-internetkälla nedan, för mer information.

7. Markera kryssrutan Fråga efter GNSS-internetkälla om du vill att programmet ska fråga vilken GNSS-internetkälla som ska användas i början av varje mätning.

8. Tryck på Godkänn.

9. Tryck på Lagra för att spara dina ändringar till mätprofilen.

Alternativ för GNSS-korrektionskälla för rovern
För att använda korrektioner från korrigeringstjänsten Trimble CenterPoint RTX

1. Ställ in omkopplaren Använd RTX (internet) på Ja.
2. I fältet Namn på anslutningspunkt väljer du lämplig anslutningspunkt för din RTX-prenumeration och region.Anslutningspunkten RTXIP är för globala RTX‑korrektion medan övriga är specifika nätverk.
3. Ställ in omkopplaren Använd proxyserver på Ja vid behov, och ange sedan adressen till proxyservern i fältet Proxyserver och ange Port på proxyserver.
4. Tryck på Lagra.

Använda korrektioner från en NTRIP-server

1. Ställ in omkopplaren Använd RTX (internet) på Nej.
2. Ställ in omkopplaren Använd NTRIP på Ja.
3. För att tvinga programmet Trimble Access att alltid använda NTRIP version 1.0 markerar du kryssrutan Använd NTRIP v1.0.
4. Om NTRIP-servern:
   - använder en proxyserver, ställer du in omkopplarenAnvänd proxyserver på Ja och anger sedan adressen till proxyservern i fältet Proxyserver och sedan Port på proxyserver.
   - Inte använder en proxyserver ställer du in omkopplaren Använd proxyserver på Nej.

5. För att ansluta till en monteringspunkt vid början av en mätning utan att få en fråga om monteringspunktens namn ställer du in omkopplaren Anslut direkt till monteringspunkt på Ja och anger Monteringspunktens namn.

   Om inte monteringspunktens namn anges kommer systemet att be dig om detta när du startar en mätning. Ditt val lagras sedan i filen GNSSCorrectionSource.xml i mappen Trimble Data\System Files. Om den angivna monteringspunkten inte kan nås när mätningen startar visas en lista över tillgängliga monteringspunkter.

6. Om ett användarnamn och lösenord krävs för att använda NTRIP-servern, anger du informationen i fälten Användarnamn för NTRIP och Lösenord för NTRIP.

7. I fälten IP-adress och IP-port anger du informationen för den NTRIP-server som skickats till dig från dataleverantören.

8. Markera kryssrutan för Skicka information om användaridentitet, om rovern måste uppge identifikationsinformation till basstationens dataserver via vanliga NMEA-meddelanden.Vid start av mätningen, ber programvaran dig att mata in denna information.

9. Om servern som Trimble Access ansluter till kräver datakryptering med TLS (Transport Layer Security) ställer du omkopplaren Använd TLS-kryptering på Ja. Inställningen stödjer TLS version 1.2 eller senare.

10. Tryck på Lagra.

Se Inställningar för NTRIP-server, för mer information.

Använda korrektioner från en broadcast-server

1. Ställ in omkopplaren Använd RTX (internet) på Nej.
2. Ställ in omkopplaren Använd NTRIP på Nej.

3. I fälten IP-adress och IP-port anger du informationen för den broadcast-server som skickats till dig från dataleverantören.

4. Markera kryssrutan för Skicka information om användaridentitet, om rovern måste uppge identifikationsinformation till basstationens dataserver via vanliga NMEA-meddelanden.Vid start av mätningen, ber programvaran dig att mata in denna information.

5. Om servern som Trimble Access ansluter till kräver datakryptering med TLS (Transport Layer Security) ställer du omkopplaren Använd TLS-kryptering på Ja. Inställningen stödjer TLS version 1.2 eller senare.

6. Tryck på Lagra.

Använda korrektioner från en kontrollenhet som är ansluten till basstationens mottagare

1. Ställ in omkopplaren Använd RTX (internet) på Nej.
2. Ställ in omkopplaren Använd NTRIP på Nej.

3. Ange den IP-adress och IP-port som visas i fältet IP-inställningar för denna basstation på skärmen Basstation som visas basstationens kontrollenhet.

   Om IP-adressen för basens kontrollenhet verkar vara ogiltig, rekommenderar Trimble att du utför en mjuk omstart av enheten innan du ansluter till Internet och startar basen.

4. Markera kryssrutan för Skicka information om användaridentitet, om rovern måste uppge identifikationsinformation till basstationens dataserver via vanliga NMEA-meddelanden.Vid start av mätningen, ber programvaran dig att mata in denna information.
5. Tryck på Lagra.

Alternativ för roverns GNSS-internetkälla
Ansluta kontrollenheten till internet

När Kontrollenhetens internet är GNSS-internetkällan kan du:

- Ansluta kontrollenheten till internet via kontrollenhetens SIM-kort eller använda en tidigare konfigurerad anslutning till ett WiFi-nätverk.

- Anslut kontrollenheten till mottagaren med Bluetooth eller via en seriell kabel.

- Internetanslutningen är tillgänglig för andra funktioner under RTK-mätningen, inte bara för att ta emot RTK-data. Andra funktioner innebär nedladdning av projekt och jobb eller att skicka e-postmeddelanden.

Konfigurera Kontrollenhetens internet som GNSS-internetkälla:

1. Tryck på bredvid fältet GNSS-internetkälla på skärmen Rover-datalänk i mätprofilen, och välj anslutningen med namnet Kontrollenhetens internet.

2. Tryck på Konfigurera på skärmen för GNSS-internetkälla för att öppna skärmen för operativsystemets anslutningsinställningar och konfigurera anslutningen, om du ännu inte har konfigurerat Kontrollenhetens internet-anslutningen. Se Konfiguration av internetanslutning.

3. Tryck på Godkänn på skärmen GNSS-internetkälla, för att återgå till skärmen Rover-datalänk .

4. Tryck på Lagra.

Ansluta kontrollenheten till internet

När Mottagare för internet - modem eller Internetmottagare - WiFi är GNSS-internetkällan, kan internetanslutningen endast användas för att ta emot RTK-data. Du kan inte använda Mottagare för internet-anslutningen för andra funktioner, såsom nerladdning av projekt och jobb eller för att skicka e-postmeddelanden.

När Mottagare för internet - modem är GNSS-internetkälla:

- Mottagaren måste vara en Trimble-mottagare med ett internt modem som kör firmware som släppts efter 2017.

- Mottagaren måste ha ett SIM-kort.

Konfigurera internetmottagare som GNSS-internetkälla:

1. Tryck på bredvid fältet GNSS-internetkälla på skärmen Rover-datalänk i mätprofilen, och välj den Mottagare för internet-anslutning som passar bäst för din utrustningskonfiguration. Välj:

   - Internetmottagare - modem om mottagaren är en Trimble-mottagare med ett internt modem

   - Internetmottagare - Wi-Fi om mottagaren kan ansluta via Wi-Fi till en annan enhet som är ansluten till internet, som till exempel en mobiltelefon eller MiFi-enhet.

   I de flesta fall behöver du inte redigera inställningarna för Mottagare för internet-anslutningen.

2. Tryck på Godkänn för att återgå till skärmen Rover-datalänk .
3. Om SIM-kortet i mottagaren har en PIN-kod anger du PIN-koden i fältet PIN-kod för modem.
4. Tryck på Lagra.

Om du provar anslutningen och den inte fungerar, kan ytterligare konfiguration behövas:

1. Tryck på i fältet GNSS-internetkälla för att öppna skärmen GNSS-internetkälla.

2. Välj anslutningen Mottagare för internet och tryck på Redigera.

3. Fältet CID visar det kontext-ID som ska användas. Vanligtvis har ett SIM-kort endast ett kontext-ID (CID). Tryck på och välj Läs in från modem och välj det CID som ska användas, för att hämta definierade kontext-ID:n från SIM-kortet till mottagaren.

4. Tryck på i fältet APN för att välja metod för val av internetleverantörens APN (Access Point Name). Detta är den internetleverantör som tillhandahåller mottagarens SIM-kort:

   - Välj SIM-standard för att använda den APN-profil som finns på SIM-kortet i mottagaren.

   - Välj Välj namn på accesspunkt (APN) om du vill välja Plats och din Leverantör och abonnemang från APN-guiden i Trimble Access. Tryck på Godkänn.

   - Välj Läs in från modem om du vill ansluta till modemet och läsa in och lagra modemets APN-information till filen GNSSInternetSource.xml i mappenTrimble Data\System Files De lagrade inställningarna kommer att användas när du använder den här internetanslutningen.

     Alternativet Läs in från modem är endast tillgängligt om mottagaren har firmware-version 5.50 eller senare installerad.

5. Ange Mobilnätets användarnamn och Mobilnätets lösenord.Som standard är dessa båda fält inställda på gäst.
6. Tryck på Godkänn.
7. Tryck på Godkänn på skärmen för GNSS-internetkälla.
8. Tryck på Lagra.

Ansluta kontrollenheten till internet via en annan enhet

Om du har en annan enhet såsom en äldre mottagare eller mobiltelefon som har stöd för tjänsten Bluetooth DUN, kan du ansluta kontrollenheten till Internet via denna enhet. Du kan även ansluta kontrollenheten till internet via en separat smartphone.

Internetanslutningen är tillgänglig för andra funktioner under RTK-mätningen, inte bara för att ta emot RTK-data. Andra funktioner innebär nedladdning av projekt och jobb eller att skicka e-postmeddelanden.

Ansluta till internet via en mottagare eller en mobiltelefon som inte är en smartphone:

- Modemet i enheten måste ha stöd för tjänsten Bluetooth DUN.

- Mottagaren måste vara en äldre Trimble-mottagare, som exempelvis R10-1 eller R8s.

Om mottagaren inte har stöd för Bluetooth DUN och du vill kunna använda Internet på kontrollenheten måste du använda en Kontrollenhetens internet-anslutning.

Ansluta kontrollenheten till internet med hjälp av:

- en separat smartphone, anslut till din smartphone och välj sedan Internet i kontrollenhet på skärmen GNSS-internetkälla . Se Konfiguration av internet med en separat smartphone, för mer information.

- en äldre mottagare eller mobiltelefon, trycker du på Lägg till på skärmen GNSS-internetkälla . Se Internetanslutning via en annan enhet, för mer information.