# Sätta ut positioner relativt till en GENIO-väg

1. Starta mätningen och välj den väg som ska sättas ut.

   Om ingenting är valt i planvyn är du som standard redo att mäta din position relativt till GENIO-vägen.

2. För att sätta ut offset för positioner från vägen, lämna vägutrymmet tomt för konstruktion eller definiera en konstruktionsoffset.

3. Välj Alternativ och ange fältet Designa schaktning/fyllning som Vinkelrät i grupprutan Väg, om du vill visa den vinkelräta schaktningen/fyllningen mot vägen.

4. Tryck på Starta.

   Skärmen Vägnavigering visas.Tryck på Alternativ för att konfigurera inställningar för navigeringsvisning, lutning, information om utsättningskontrollerad punkt, eller till visa deltan relativt till en digital terrängmodell (DTM).

5. Använd informationen på skärmen Vägnavigering för att se din position i förhållande till vägen och navigera till punkten för att sätta ut den.

   Om din aktuella position är:

   - Inom 30 m från linjegeometrin, visar planvyn en streckad grön linje i en rät vinkel mellan din aktuella position och linjegeometrin.
   - Längre än 30 meter från linjegeometrin kommer programmet att navigera dig till en position på linjegeometrin. Detta beräknas genom att projicera din nuvarande position vinkelrätt mot linjegeometrin.

6. Tryck på Mät för att mäta punkten, när den är inom toleransen.

   Vid användning av ett Trimble SX12 skannande totalstation i TRK-läge med laserpekaren aktiverad visar skärmen Utsättning skärmknappen Markera punkt istället för skärmknappen Mät. Tryck på Markera punkt för att sätta instrumentet i STD-läge. Laserpekaren slutar blinka och flyttar sig för att positionera sig på EDM-platsen. Om du trycker på Godkänn för att lagra punkten, återgår instrumentet automatiskt till TRK-läge och laserpekaren börjar blinka igen. Om du vill mäta om och uppdatera delta för utsättningarna trycker du på Mät när du har tryckt på Markera punkt och innan du trycker på Godkänn. Se EDM-inställningar, för mer information.

   Tryck på Lagra.

   Programmet återgår till navigeringsskärmen.

7. Fortsätta att mäta punkter längs vägen.
8. För att lämna den här utsättningsmetoden, trycker du på Esc.

- För att förstå hur ditt läge beräknas mellan väglinjer, se Väglinjeinterpolering.
- Om vägen endast består av en linjegeometri (6D-väglinje) rapporterar värdet V.avst det vertikala avståndet till denna väglinje.