# För att exportera LandXML-väglinjevägar från Autodesk Civil 3D

Använd exportfunktionen för LandXML i Autodesk Civil 3D för att exportera korridorens linjegeometrier för baslinje, tillsammans med tillhörande funktionslinjer. Programmet Trimble AccessRoads läser linjegeometrierna och funktionslinjerna för att skapa en väg där namnen på funktionslinjerna är namnet på vägens väglinjer. Vid behov kan du inkludera punkter och ytor i filen.

Om du inte redan har gjort det måste du extrahera funktionslinjer från korridorens koder för nyckelpunkter innan du exporterar LandXML-filen från Autodesk Civil 3D .

## Extraherar funktionslinjer för korridorer

1. Starta Autodesk Civil 3D och öppna korridorritningen.

2. Från menyområdet Startsida, väljer du Skapa funktionslinje från korridor i listmenyn Funktionslinje.

3. Välj korridoren.

4. Välj funktionslinjerna.

5. Tryck på Enter.

6. I fönstret Extrahera funktionslinjer för korridor väljer du de funktionslinjer som ska extraheras. Välj platsen i kolumnen Plats, för komplicerade projekt som innehåller flera korridorer.

   För komplicerade projekt som innehåller flera vägar måste du använda platser där varje plats har linjegeometrin och tillhörande funktionslinjer för endast en väg. Om inriktningarna och funktionslinjerna inte placerades på separata platser, när vägarna skapades, kan du skapa en ny plats för varje väg och sedan flytta dessa objekt till lämpliga platser. Kontrollera att du flyttar de funktionslinjer som är relevanta för platsens linjegeometri, när du flyttar funktionslinjer till en plats. Välj den webbplats som innehåller lämpliga linjegeometri- och funktionslinjer, när du exporterar LandXML-filen. Se hjälpen för Autodesk Civil 3D, för att lära dig mer om platser.

7. Tryck på Extrahera .

## Exportera en LandXML-fil från Civil 3D

1. Välj Exportera till LandXML från menyfältet Utdata.

2. Välj Redigera LandXML-inställningar och ställ in alternativet Exportera tvärsektioner till Av i Inställningar för export av linjegeometri.

3. Ange de linjegeometriobjekt och funktionslinjeobjekt som ska exporteras. Om du har flyttat linjegeometrin och tillhörande funktionslinjer till en unik plats (vilket är viktigt för projekt med flera vägar) väljer du från den platsen.

4. Tryck på OK och ange ett filnamn.

5. Tryck på Spara.

Se Hjälp för Autodesk Civil 3D för mer information.