# Ta emot RTK-data vid behov

Om du använder en Internet-anslutning för att skicka RTK-data från basen till rovern, kan du använda funktionen RTK vid behov för att kontrollera mängden av data som skickas från basmottagaren. Du kan endast begära att basstationen skicka data när Du behöver det. Detta reducerar mängden av dat som tas emot av din mobiltelefon och kan eventuellt reducera kostnaderna från leverantören av din mobila nätverksservice.

RTK vid Behov kräver en Internet-anslutning vid både GNSS-basstationen och rovern. Programmet Trimble Access måste finnas i både GNSS-basstationen och rovern, eller så måste du vara ansluten till tjänsten TrimbleVRS Now.

När RTK‑mätningen körs via en Internet‑anslutning, kan man öppna RTK vid behov genom att trycka på ikonen i statusfältet.

När mätningen påbörjas kommer programmet Trimble Access som standard att använda Spela upp-läget. I uppspelningsläge, flödas RTK-informationen kontinuerligt.

Om du trycker på skärmknappen , övergår din mätning till Pausläge och data skickas bara när det är nödvändigt. Programmet Trimble Access begär data från basstationen när initialiseringen går förlorad, du väljer att mäta en punkt, när du påbörjar en kontinuerlig detaljmätning eller när du använder funktionen för utsättning. Så snart som mottagaren har återfått initialiseringen, eller när mätuppgiften är slutförd, begär programmet Trimble Access att basstationen ska sluta strömma data.

När man är i läget Paus går det inta att mäta snabbpunkter eller snabba fasta punkter.

Om trycker på skärmtangenten kommer din mätning att övergå till läget Stopp och ingen RTK-data skickas. Detta kan användas i situationer när du inte vill avsluta din mätning, men inte vill att mottagaren förblir initialiserad tills du är beredd att starta mätningen igen.