# Statusfält

Statusfältet visas överst på skärmen när ett jobb öppnas. Det ger information om den utrustning som är ansluten till kontrollenheten och för att komma åt funktioner som används ofta.

Statusfält för mätning med totalstation

Statusfält för GNSS-mätning

Allmänna objekt i statusfältet

Objekt som för det mesta visas i statusfältet är:

Element | Namn | Beskrivning
--- | --- | ---
| Menyknapp | Tryck för att visa menyn.

Programsymbol

Visar den aktuella Trimble Access-appen.

Om du bara har en app installerad, kommer statusfältet alltid att visa symbolen för Generell Mätning.

För att ändra till en annan app, trycker du på symbolen och väljer sedan den app som du vill växla till.

I stående läge visas inte symbolen för appen i statusfältet. Tryck på och välj namnet på den aktuella appen (exempelvis Generell Mätning) och sedan på appens namn för att växla till skärmen Välj program, för att byta till en annan app.

| Datum och tid | Visar aktuellt datum och aktuell tid.
| Statusrad | Statusraden visar ett meddelande när en händelse eller åtgärd inträffar.Tryck på statusraden för att växla från ett instrument till ett annat vid en integrerad mätning. Statusraden visas längst till höger i statusfältet. I stående läge visas den under statusfältet.

Batterinivå

Området Batteristatus i statusfältet visar batteristatus för kontrollenheten och alla enheter som är anslutna till kontrollenheten.Om kontrollenheten har fler än ett batteri, visas strömnivån för respektive batteri.

För att visa skärmen Batteristatus, trycker du på området för batteristatus i statusfältet.

Status för mätning med totalstation

Vid en mätning med totalstation kommer värden för aktuell horisontalvinkel, vertikalvinkel och avstånd att visas i statusraden.

Instrumentets status

För att visa:

- Skärmen Instrumentfunktioner, trycker du på instrumentsymbolen i statusfältet.
- Skärmen Instrumentinställningar, trycker du på och håller in instrumentsymbolen i statusfältet.

Instrumentsymbolen markerar vilken typ av instrument som är anslutet. Symbolerna läggs till i instrumentsymbolen för att markera status.

Symbol | Indikerar
--- | ---
| Programmet är anslutet till ett Trimble SX10 eller SX12 skannande totalstation. Instrumentets höjd visas när en stationsetablering är slutförd.
| SX10/SX12 är ansluten till kontrollenheten via Wi-Fi. Signalstyrkan för WiFi markeras under WiFi-symbolen.
| SX10/SX12 EDM är i standardläge (STD). Det beräknar vinkelmedelvärdet vid en standard avståndsmätning.
| SX10/SX12 EDM är i standardläge (STD). Laserpekaren är aktiverad (endast SX12).
| SX10/SX12 EDM är i standardläge (STD). Instrumentet är låst på målet (prismat).
| SX10/SX12 EDM är i spårningsläge (TRK). Det mäter kontinuerligt avstånden och uppdaterar statusraden.
| SX10/SX12 EDM är i spårningsläge (TRK) och läget DR är aktiverat.
| SX10/SX12 EDM är i spårningsläge (TRK). DR-läge är aktiverat. Laserpekaren är aktiverad (endast SX12).
| Den vita cirkeln ovanför instrumentet markerar att målbelysningen är aktiverad.
| Programmet är anslutet till ett Trimble VX Spatial Station eller Trimble S Series totalstation. Instrumentets höjd visas när en stationsetablering är slutförd.
| Programmet är anslutet till ett Totalstationen Trimble C5.
| Programmet är anslutet till ett Trimble M3 totalstation.
| Programmet är anslutet till en Spectra Geospatial FOCUS 50 totalstation.
| Programmet är anslutet till en Spectra Geospatial FOCUS 30 eller 35 totalstation.
| Instrumentet är låst på målet (prismat).
| Instrumentet är låst på och mäter mot målet (prismat).
| Instrumentet är i Snabbt standardläge (FSTD). Det beräknar vinkelmedelvärdet under en snabb standardmätning.
| Instrumentet är i standardläge (STD). Det beräknar vinkelmedelvärdet vid en standard avståndsmätning.
| Instrumentet är i Tracking-läge(TRK). Det mäter kontinuerligt avstånden och uppdaterar statusraden.
| Instrumentet är låst på målet (prismat) och tar emot en EDM-signal tillbaka från prismat.
| Laserpekaren är aktiverad (endast DR-läge).
| Den högeffektiva laserpekaren är aktiverad.
| Radiosignalerna från Robotic-instrumentet tas inte längre emot.
| Kompensatorn är inaktiverad.
| Auto‑anslut är inaktiverad. Tryck på symbolen en gång för att starta om auto-anslutningen. Tryck på symbolen igen för att konfigurera Inställningar för automatisk anslutning.

Målets status

För att byta mål eller målinställningar, trycker du på målsymbolen i statusfältet.Se Prismahöjd.

Symbol | Indikerar
--- | ---
| Prismat är låst. ”1” markerar att prisma 1 används. Prismakonstanten (i millimeter) och prismats höjd visas till höger om ikonen. Vid mätning av en punkt med en offset för dubbelprisma, visas två värden för prismaoffset.
| Instrumentet är i Direktreflex-läge.
| Den snurrande målsymbolen med en pulserande röd gloria indikerar att instrumentet har Autolock aktiverat men för närvarande inte är låst på ett mål.
| FineLock är aktiverat.
| FineLock Långdistans är aktiverat.
| GPS-hjälp aktiverad.
| Avbruten Mål-mätning är aktiverad.

Status för GNSS-mätning

Vid en GNSS-mätning kommer information om noggrannheten för den aktuella positionen att visas i statusraden.

Satelliter

Siffran under satellitsymbolen markerar det antal satelliter i lösningen om du har startat en mätning, eller antalet satelliter som spåras om du ännu inte har startat en mätning.För att visa skärmen Satelliter, trycker du på .

Om [A] eller [B] visas bredvid antalet satelliter i en RTK-mätning, används en oberoende underordnad uppsättning satelliter.Se För att använda en oberoende underordnad uppsättning satelliter som spåras i RTK-mätningar.

GNSS-mottagare

För att visa:

- Skärmen GNSS-funktioner, trycker du på GNSS-mottagarens symbol i statusfältet.
- Skärmen Mottagarinställningar, trycker du på och håller in GNSS-mottagarens symbol i statusfältet.

GNSS-mottagarens symbol markerar vilken typ av instrument som är anslutet:

Symbol | Indikerar
--- | ---
| Trimble R780-mottagare, där IMU-lutningskompensation är aktiverat och IMU är inriktad. Mätningarna korrigeras för mottagarens lutning. Noggrannhetsvärdena för positionen för den aktuella stångens spets visas.
| Trimble R780-mottagare, där IMU-lutningskompensation är aktiverad men IMU inte är inriktad.Mätningarna är inte korrigerade för mottagarens lutning.Inga värden för noggrannhet visas.
| Trimble R780-mottagare, där IMU-lutningskompensation inte är aktiverat.Instrumentet arbetar i läget Endast GNSS.Noggrannhetsvärdena för APC visas.
| Mottagaren Trimble R12i, där kompensationen för IMU-lutning är aktiverad och IMU är i nivå. Mätningarna korrigeras för mottagarens lutning. Noggrannhetsvärdena för positionen för den aktuella stångens spets visas.
| Mottagaren Trimble R12i, där kompensationen för IMU-lutning är aktiverad men IMU inte är i nivå.Mätningarna är inte korrigerade för mottagarens lutning.Inga värden för noggrannhet visas.
| Mottagaren Trimble R12i, där kompensationen för IMU-lutning inte är aktiverad. Instrumentet arbetar i läget Endast GNSS. Noggrannhetsvärdena för APC visas.
| Trimble R12-mottagare
| Trimble R10-mottagare
| Trimble R8s-mottagare
| Trimble R8-mottagare
| Trimble R580-mottagare
| Trimble R2-mottagare
| Trimble DA2-mottagare
| Trimble R750-mottagare
| Trimble R9s-mottagare eller NetR9 Geospatial-mottagare
| Trimble R7-mottagare
| Den smarta GNSS-antennen Trimble SPS986, där kompensationen för IMU-lutning är aktiverad och IMU är i nivå. Mätningarna korrigeras för mottagarens lutning. Noggrannhetsvärdena för positionen för den aktuella stångens spets visas.
| Den smarta GNSS-antennen Trimble SPS986, där kompensationen för IMU-lutning är aktiverad men IMU inte är i nivå.Mätningarna är inte korrigerade för mottagarens lutning.Inga värden för noggrannhet visas.
| Den smarta GNSS-antennen Trimble SPS986, där kompensationen för IMU-lutning inte är aktiverad. Instrumentet arbetar i läget Endast GNSS. Noggrannhetsvärdena för APC visas.
| Handhållen Trimble TDC650 GNSS-mottagare
| Spectra Geospatial SP60-mottagare
| Spectra Geospatial SP80-mottagare
| Spectra Geospatial SP85-mottagare
| Spectra Geospatial SP90m-mottagare
| Auto‑anslut är inaktiverad. Tryck på symbolen en gång för att starta om auto-anslutningen. Tryck på symbolen igen för att konfigurera Inställningar för automatisk anslutning.

Inställningar för realtidskorrektioner

För att visa mer detaljerad statusinformation, trycker du på området Realtidskorrektion i statusfältet.

Symbol | Vad den visar
--- | ---
| Radiosignaler tas emot.
| Radiosignaler tas ej längre emot.
| Signaler från cellulärt modem tas emot.
| Det cellulära modemet här stängts av eller har slutat ta emot korrektioner.
| Radiosignaler tas emot. Om det behövs är xFill® är redo att tillhandahålla RTK.
| Radiosignaler tas ej längre emot.xFill aktiverar RTK att fortsätta.
| SBAS eller OmniSTAR®-signaler tas emot.
| RTX-satellitsignalen tas emot och en RTX-position håller på att skapas.
| Data tas emot från RTX-satelliten men det går inte ännu att skapa en RTX-position.
| En RTX-mätning körs men ingen tas emot från RTX-satelliten.
| En punkt mäts.
| Kontinuerliga punkter mäts.
| En punkt mäts med hjälp av en Trimble-mottagare med IMU-lutningskompensation.
| Kontinuerliga punkter mäts med hjälp av en Trimble-mottagare med IMU-lutningskompensation.
| En GNSS RTK-undersökning körs och basdata från en GNSS-internetkälla strömmas till rovern.
| En GNSS RTK-mätning körs och basdataströmningen från en GNSS-internetkälla är pausad. Basdataströmningen startar om automatiskt vid behov.
| En GNSS RTK-undersökning körs och basdata från en GNSS-internetkälla tas emot, men lösningen från mottagaren använder ännu inte dessa basdata.
| En GNSS RTK-mätning körs och basdataströmningen från en GNSS-internetkälla är stoppad. Basstationens anslutning till GNSS-internetkällan upprätthålls, men basdata i realtid strömmas inte till rovern.
| En GNSS RTK-mätning körs men basdata från en GNSS-internetkälla kan inte tas emot.

Antenninformation

Den aktuella antennhöjden visas under antennsymbolen. Om antennsymbolen är identisk med mottagarens symbol så används den interna antennen.

För att ändra de aktuella antenninställningarna, trycker du på antennsymbolen i statusfältet.