# Alternativ för mätkoder

För att konfigurera alternativen vid mätning med Mätkoder, trycker du på Alternativ vid visning av formuläret Mätkoder. (svep åt höger längs raden med skärmtangenter för att visa skärmtangenten WMS, i stående läge.)

Väglinjesuffix

Mätkoder innehåller skärmknapparna + Vägl. och ‑ Vägl. som gör det möjligt för dig att använda ett suffix för knappens kod. Detta är användbart när du använder väglinjemetoden för objektkodning.

Välj suffixets format i fältet Väglinjesuffix.Du kan välja 1, 01, 001 eller 0001.

Automatisk mätning

Kryssrutan Automatisk mätning bestämmer om programmet ska börja mäta så snart du lämnar skärmen Mätkoder och går till skärmen Mät detaljpunkt eller Mät punkt.Avmarkera kryssrutan Automatisk mätning om vill kunna ändra inställningarna för mätningen, såsom mätmetoden, antennen eller målhöjden innan du startar mätningen.

Fråga efter egenskaper

Markera kryssrutan Fråga efter attribut om attributformuläret ska visas när en punkt lagras för vilken det finns obligatoriska attribut men inget värde ännu har angetts.

Markera kryssrutan Fråga endast en gång för linje- och polygonegenskaper för att säkerställa att attributformuläret endast visas efter mätning av den första punkten i ett nytt objekt som innehåller mer än en punkt.

När inställningarna Fråga efter attribut är aktiverade:

- Om du redan har angett attributen genom att trycka på skärmknappen Attribut, visas inte attributformuläret i programmet.
- Om attribut som är inställda som obligatoriska har tilldelats ett standardvärde i funktionsbiblioteket, visas inte attributformuläret i programmet.

Använd baskodens egenskaper

Basstationskoder används när använder skärmknapparna för väglinjer på skärmen Mätning för att lägga till ett numeriskt suffix till en basstationskod. Använd skärmknappen Finn str för att lägga till ett suffix i kodfältet för att identifiera en unik instans av objektet. Använda skärmknapparna + Str och ‑ Strför att gå till föregående eller nästa instans av objektet, och vid behov, lägga till positioner i objektet.

Du kan, när du exempelvis kodar ett staket där alla punkter som är kodade som "Staket01" slås samman för att skapa linjefunktionen "Staket01" och alla punkter som är kodade "Staket2" slås samman, och så vidare, och de får alla samma attribut. I detta exempel kan du skapa ett funktionsbibliotek som innehåller samtliga "StaketXX-"koder eller ett bibliotek som endast innehåller baskoden "Staket".

Om du använder väglinjekoder och funktionsbiblioteket endast innehåller baskoder, markerar du kryssrutan Använd baskodattribut.

Om du inte använder väglinjekoder, eller om du använder väglinjekoder men inkluderar hela koden i funktionskodsbiblioteket så använder du inte baskoder och du bör ta bort avmarkera kryssrutan Använd baskodens attribut.

Följande regler hjälper till att förklara baskoder:

- När Använd baskodattribut är aktiverat så är koden som inmatats på knappen samma som baskoden.

  Mata in "Fence", använd väglinjekoder så att den blir "Fence01", attributen används från "Fence".

- När Använd baskodattribut är avaktiverat så är koden som visas på knappen samma som baskoden.

  Mata in "Fence", använd väglinjekoder så att den blir "Fence01", attributen används från "Fence01".

- Om du editerar eller ändrar en kod på en knapp så återställs baskoden enligt regel 1 eller 2 ovan.
- Om du ändrar konfigurationen av inställningarna för Använd baskodattribut så återställs baskoden enligt regel 1 eller 2 ovan.

- Du kan inte göra numeriska koder till väglinjer då Använd baskodattribut är inaktiverat.
- Om kryssrutan Använd baskodattribut är förkryssad används funktion i hela programvaran.

Tryck en gång för mätning

Som standard är kryssrutan En tryckning för att mäta markerad för att skynda på ditt arbetsflöde och öppna skärmen Mät detaljerad mätning eller Mät punkt med en tryckning på lämplig kodknapp.

Avmarkera kryssrutan En tryckning för att mäta om kontrollenheten inte har pilknappar och behöver redigera koden före mätning, för att exempelvis lägga till ett väglinjesuffix eller för att lägga till extra koder för observationen.

När kryssrutan Tryck en gång för mätning inte är markerad måste du dubbeltrycka på respektive knapp för att lägga till koden i fältet Kod när knappen Multikod är aktiverad.

Beskrivningar

Markera kryssrutan Beskrivningar om du vill visa beskrivningen för koden samt koden på knapparna i formuläret Mätkoder.Avmarkera kryssrutan Beskrivningar om du bara vill visa koden.