# Dellutningar

Definiera en dellutning när tvärsektionen representerar den färdiga vägytan och du behöver sätta ut punkter för att definiera andra vägytor ‑ vanligtvis dellutningen.

- Underplan kan användas vid utsättning från en vägdesignfil. Underplan kan inte användas vid utsättning av Strängar och ytor.

- Du kan inte definiera en dellutning från skärmen Utsättningsmetod, eller vid mätning av din position relativt till en väg eller en väglinje.

Undergrundspunkter beräknas genom att skapa en temporär linje som är parallell med, och förskjuten från, en linje mellan två väglinjer i tvärsektionen. Dessa punkter kan sedan väljas för utsättning:

### För att definiera en dellutning

1. Tryck på Dellutning i plan- och tvärsektionsvyn och följ anvisningarna skärmen för att definiera dellutningen.

   Den valda linjen (1) visas som en fet grön linje. Djupet till dellutningen (2) räknas från den valda linjen till dellutningens yta. I linjens (3) förlängning genomskär den tvärsektionens samtliga linjer. Om det inte finns några skärningar skapas beräknade punkter med samma värde för start- och slutoffset som den markerade linjen. Cirklarna (4) indikerar beräknade positioner.

   Du kan inte definiera en dellutning genom att välja en linje som definierar en sidolutning.

2. Tryck på Godkänn.

3. Tryck på positionen du vill sätta ut.
4. Navigera till prismat och sätt sedan ut läget.

### Sluta använda underplanet

Tryck på Dellutning och på Rensa och sedan på Stäng, för att inaktivera dellutningsfunktionen.